#

# Příručka i-Manual online

- Tisk
- Velikost písma

- Horní stránka >
- Popis částí >
- Zadní

# Zadní

- LAN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/3/4

1. LAN

   Slouží k připojení ke stávající síti pomocí ethernetového kabelu.

2. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Zvuk televize můžete poslouchat na připojeném systému domácího kina pomocí digitálního vstupu.

3. RF vstup, ke kterému se připojuje kabel nebo anténa (venkovní).

   ####

   - U modelů kompatibilních se satelitem je rovněž k dispozici satelitní vstup.
4. / AV1

   Připojení pomocí kabelu SCART. Když připojíte analogový dekodér, televizní tuner přivádí do dekodéru šifrované signály, a dekodér je dešifruje, než je předá dál.

   ####

   - U určitých modelů nebo v určitých oblastech je nutné při výstupu digitální rozhlasové frekvence nastavit výstup SCART. Stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Nahrávání SCART zap].
5. AV2, / COMPONENT IN

   Tento vstup lze použít jako kompozitní video vstup nebo jako komponentní video vstup. Při připojování mono zařízení proveďte zapojení do konektoru (zdířky) L (MONO).

   Pro kompozitní použití připojte video signál do konektoru AV2 a audio signály do konektoru (L/R) rozhraní / COMPONENT IN.

   Pro komponentní připojení použijte konektory Y, PB, PR pro video signály a zvukové signály zapojte do konektoru (L/R).

   ####

   - Televize automaticky detekuje a přepíná mezi vstupy AV2 a / COMPONENT IN. Chcete-li typ vstupu nastavit ručně, stiskněte tlačítko HOME a vyberte položky → [Externí vstupy] → [AV2/Component Vstup].
6. HDMI IN 1/3/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) poskytuje nekomprimované, zcela digitální audio/video rozhraní mezi touto televizí a libovolným zařízením, které je vybavené rozhraním HDMI. Pokud navíc připojíte zařízení, které je kompatibilní s funkcí „Ovládání HDMI“, je podporována komunikace s připojeným zařízením.

   ####

   - Ujistěte se, že používáte pouze schválený kabel HDMI, na kterém je vyznačeno logo HDMI.
   - Chcete-li připojit digitální zvukový systém, který je kompatibilní s technologií Audio Return Channel (ARC), použijte konektor HDMI IN 1. Není-li kompatibilní, je nutné další spojení pomocí rozhraní DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Pokud má zařízení konektor (zdířku) DVI, připojte ho k portu HDMI IN 4 prostřednictvím adaptéru DVI - HDMI (není součástí dodávky) a výstupní zvukové konektory (zdířky) zařízení zapojte do konektoru PC/HDMI 4 AUDIO IN.

Copyright 2011 Sony Corporation