#

# Příručka i-Manual online

- Tisk
- Velikost písma

- Horní stránka >
- Řešení problémů >
- Problémy s obrazem: obecné

# Problémy s obrazem: obecné

- Na obrazovce se objevují drobné černé body a/nebo světlé body.
- Obraz je deformovaný.
- Obraz není barevný./Tmavý obraz.
- Obrazovka přechází mezi tmavou a jasnou.
- Obraz ze zařízení zapojeného do konektoru (zdířky) COMPONENT IN je bez barvy.
- Zdeformovaný obraz a/nebo zvuk.

Na obrazovce se objevují drobné černé body a/nebo světlé body.
  - Obrazovka se skládá z obrazových bodů. Drobné černé a/nebo světlé body na obrazovce neznamenají poruchu.
Obraz je deformovaný.
  - Nastavte parametr [Motionflow] na hodnotu [Standardní] nebo [Vyp]. (Pouze u modelů kompatibilních s funkcí [Motionflow].)
  - Změňte aktuální nastavení položky [Filmový režim] na jinou hodnotu.
  - Nastavením položky [LNA] na hodnotu [Vyp] zlepšíte příjem obrazu. (Možnost [LNA] nemusí být v závislosti na situaci dostupná.)
  - Upravením nastavení [AFT] (automatické jemné ladění) zlepšíte obraz analogového signálu. (Funkce [AFT] nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.)
  - Uchovávejte televizi mimo zdroje rušení, například mobilní telefony, auta, motocykly nebo fény.
  - Při použití 300ohmové dvojlinky přesuňte přebytečné vedení mimo televizi nebo zkuste namísto toho použít 75ohmový koaxiální kabel (není součástí dodávky). Doporučuje se použití vysoce kvalitního 75ohmového koaxiálního kabelu (kabelu s dvojitým stíněním).
Obraz není barevný./Tmavý obraz.
  - Vyberte v nabídce [Obraz] možnost [Reset].
  - Pokud je funkce [Čidlo přítomnosti] nastavena na [Střední], obrazovka se dočasně ztmaví, pokud čidlo nerozpozná žádné obličeje, nebo vypne obraz, pokud po nastavenou dobu není detekován pohyb. (Pouze u modelů kompatibilních s funkcí Inteligentní čidlo přítomnosti.)
Obrazovka přechází mezi tmavou a jasnou.
  - Pokud je funkce [Čidlo přítomnosti] nastavena na [Střední], obrazovka se dočasně ztmaví, pokud čidlo nerozpozná žádné obličeje, nebo vypne obraz, pokud po nastavenou dobu není detekován pohyb. (Pouze u modelů kompatibilních s funkcí Inteligentní čidlo přítomnosti.)
Obraz ze zařízení zapojeného do konektoru (zdířky) COMPONENT IN je bez barvy.
  - Zkontrolujte zapojení do konektorů (zdířek) COMPONENT IN a ujistěte se, že jsou konektory zcela zapojené.
Zdeformovaný obraz a/nebo zvuk.
  - Uchovávejte televizi mimo zdroje elektrického rušení, například automobily, fény, Wi-Fi jednotky, mobilní telefony nebo optická zařízení.
  - Při instalaci volitelného zařízení ponechejte určité volné místo mezi zařízením a televizí.
  - Zkontrolujte připojení antény (venkovní) / kabelu.
  - Uchovávejte anténu (venkovní) / kabel kabelové televize mimo ostatní připojovací kabely.
  - Upravením nastavení [AFT] (automatické jemné ladění) zlepšíte obraz/zvuk analogového signálu. (Funkce [AFT] nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.)
  - Nastavením položky [LNA] na hodnotu [Vyp] zlepšíte příjem obrazu. (Možnost [LNA] nemusí být v závislosti na situaci dostupná.)
  - Nastavením položky [Audio filtr] na hodnotu [Nízký] nebo [Vysoký] zlepšíte zvuk analogového příjmu. (Možnost [Audio filtr] nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.)

Copyright 2011 Sony Corporation