#

# i-Manual online

- Drucken
- Schriftgröße

- Anfang >
- Einstellungen/Home-Menü >
- Anzeige >
- Videoeingangs-Einstellungen

# Videoeingangs-Einstellungen

####

- Ob [SBM], [Farbsystem] und [Digital-Empfang-Bild-Modus] zur Verfügung stehen, hängt vom Modell des Fernsehgeräts und von der Region bzw. vom Land ab.

Farbmatrix
  Reproduziert die Farbdifferenzsignale. Es empfiehlt sich, die werkseitige Standardeinstellung beizubehalten.
HDMI-Dynamikbereich
  Die Luminanztondarstellung bei über HDMI eingespeisten Farbsignalen wird so geändert, dass sich natürliche Farben erzielen lassen. Für den Standardgebrauch empfiehlt es sich, [Autom.] auszuwählen. Damit wird die Tondarstellung automatisch angepasst. Wählen Sie [Voll], wenn schwarze/weiße Bildbereiche verwischt erscheinen.
SBM
  Erzeugt mithilfe der Super Bit Mapping-Technologie Abstufungen.
Farbsystem
  Stellen Sie das Farbsystem je nach dem Eingangssignal von der Eingangsquelle ein.
Digital-Empfang-Bild-Modus
  [Für Text/Grafik optimieren]: Die Bildqualität von Text und Grafiken bei digitalen Datendiensten wird optimiert.
  [Für Video optimieren]: Die Bildqualität von Digitalsendungen wird optimiert.

  ####

  - Wenn [Für Video optimieren] ausgewählt ist und sich die Auflösung einer Digitalsendung ändert, setzen Bild und Ton unter Umständen kurz aus. Stellen Sie in einem solchen Fall [Für Text/Grafik optimieren] ein.

Copyright 2011 Sony Corporation