#

# i-Manual online

- Drucken
- Schriftgröße

- Anfang >
- Lage/Funktion der Teile/Bedienelemente >
- Rechts

# Rechts

- USB 1
- CAM (Conditional Access Module)
- USB 2 (HDD REC)
- HDMI IN 2
- PC IN
- AUDIO OUT/

1. USB 1

   Sie können Foto-, Musik- und Videodateien wiedergeben, die auf einem USB-Gerät gespeichert sind.

   ####

   - Für die Aufnahme auf einem USB-HDD-Gerät schließen Sie dieses an die Buchse USB 2 (HDD REC) an. Bei einem an die Buchse USB 1 angeschlossenen USB-HDD-Gerät sind Aufnahme und Wiedergabe nicht möglich.
2. CAM (Conditional Access Module)

   Mit einem solchen Modul können Sie Pay-TV-Dienste nutzen. Näheres dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres CAM.

   ####

   - Setzen Sie eine Smartcard nicht direkt in den CAM-Slot am Fernsehgerät ein. Sie müssen sie in das von einem autorisierten Händler zur Verfügung gestellte CAM (Conditional Access Module) einsetzen.
   - CAM steht in manchen Ländern bzw. Regionen nicht zur Verfügung. Erkundigen Sie sich bei Ihrem autorisierten Händler.
3. USB 2 (HDD REC)

   Sie können Foto-, Musik- und Videodateien wiedergeben, die auf einem USB-Gerät gespeichert sind, und eine Digitalsendung auf einem externen USB-HDD-Gerät aufzeichnen.

4. HDMI IN 2

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist eine vollständig digitale Audio-/Videoschnittstelle für die Übertragung unkomprimierter Daten zwischen dem Fernsehgerät und HDMI-fähigen A/V-Geräten. Wenn ein mit „Steuerung für HDMI“ kompatibles Gerät angeschlossen ist, wird außerdem die Kommunikation mit dem angeschlossenen Gerät unterstützt.

   ####

   - Verwenden Sie nur zugelassene HDMI-Kabel mit dem HDMI-Logo.
   - Wenn Sie ein digitales Audiosystem anschließen, das mit Audiorückkanaltechnologie (ARC, Audio Return Channel) kompatibel ist, verwenden Sie HDMI IN 1 hinten am Fernsehgerät. Andernfalls ist eine zusätzliche Verbindung über DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) erforderlich.
   - Ein Gerät mit einer DVI-Buchse schließen Sie über einen DVI-HDMI-Adapter (nicht mitgeliefert) an HDMI IN 4 hinten am Fernsehgerät an und verbinden die Audioausgänge des Geräts mit PC/HDMI 4 AUDIO IN hinten am Fernsehgerät.
5. PC IN

   Stellen Sie die Verbindung über ein PC-Kabel mit Ferrit-Ringkernen her.

   ####

   - Das verwendete PC-Kabel sollte Ferrit-Ringkerne zur Abschirmung besitzen, wie z. B. das „Connector, D-sub 15“ (Artikel-Nr. 1-793-504-11, erhältlich beim Sony-Kundendienst) oder vergleichbare Ausführungen.
   - Zum Einspeisen des Tons von einem PC schließen Sie ein Audiokabel an die Buchse AUDIO IN hinten am Fernsehgerät an.
6. AUDIO OUT/

   Zum Anschließen eines Audiokabels oder von Kopfhörern. Sie können den Ton des Fernsehgeräts über eine Stereoanlage oder über Kopfhörer wiedergeben.
   Ob der Ton über Kopfhörer oder über ein externes Audiosystem ausgegeben wird, können Sie einstellen, indem Sie HOME drücken und → [Ton] → [Kopfhörer/Audioausgabe] wählen.

   ####

   - Wenn Sie [Kopfhörer/Audioausgabe] auf [Audio-Ausgang] setzen, wählen Sie [Fest] oder [Variabel], drücken HOME und wählen → [Ton] → [Audio-Ausgang].

Copyright 2011 Sony Corporation