#

# i-Manual online

- Drucken
- Schriftgröße

- Anfang >
- Störungsbehebung >
- Bildprobleme: Allgemeines

# Bildprobleme: Allgemeines

- Auf dem Bildschirm sind winzige schwarze und/oder helle Punkte zu sehen.
- Das Bild ist verzerrt.
- Keine Bildfarben./Dunkler Bildschirm.
- Der Bildschirm wird abwechselnd dunkel und hell.
- Das Bild vom an die Buchsen COMPONENT IN angeschlossenen Gerät weist keine Farben auf.
- Bild- und/oder Tonstörungen treten auf.

Auf dem Bildschirm sind winzige schwarze und/oder helle Punkte zu sehen.
  - Der Bildschirm besteht aus einzelnen Pixeln. Winzige schwarze Punkte und/oder helle Lichtpunkte (Pixel) auf dem Bildschirm stellen keine Fehlfunktion dar.
Das Bild ist verzerrt.
  - Setzen Sie [Motionflow] auf [Standard] oder [Aus]. (Nur bei [Motionflow]-kompatiblen Modellen.)
  - Wählen Sie unter [Film Modus] eine andere Einstellung.
  - Setzen Sie [LNA] auf [Aus], um den Bildempfang zu verbessern. (Ob [LNA] zur Verfügung steht, hängt von der Situation ab.)
  - Stellen Sie [AFT] (Automatische Feineinstellung) ein, um beim Analogempfang eine bessere Bildqualität zu erzielen. (Ob [AFT] zur Verfügung steht, hängt von der Region bzw. vom Land ab.)
  - Halten Sie das Fernsehgerät von Quellen elektrischer Störfelder wie beispielsweise Mobiltelefonen, Autos, Motorrädern und Haartrocknern fern.
  - Wenn Sie ein zweiadriges 300-Ohm-Kabel verwenden, halten Sie die überschüssige Kabellänge vom Fernsehgerät fern, oder verwenden Sie stattdessen ein 75-Ohm-Koaxialkabel (nicht mitgeliefert). Es empfiehlt sich, ein (doppelt geschirmtes) 75-Ohm-Koaxialkabel hoher Qualität zu verwenden.
Keine Bildfarben./Dunkler Bildschirm.
  - Wählen Sie [Normwerte] unter [Bild].
  - Wenn [Anwesenheitssensor] auf [Mittel] gesetzt ist und der Sensor keine Gesichter erkennt, wird der Bildschirm vorübergehend dunkler. Wenn innerhalb einer voreingestellten Zeitspanne keine Bewegung festgestellt wird, schaltet sich das Bild ganz aus. (Nur bei Modellen mit intelligentem Anwesenheitssensor.)
Der Bildschirm wird abwechselnd dunkel und hell.
  - Wenn [Anwesenheitssensor] auf [Mittel] gesetzt ist und der Sensor keine Gesichter erkennt, wird der Bildschirm vorübergehend dunkler. Wenn innerhalb einer voreingestellten Zeitspanne keine Bewegung festgestellt wird, schaltet sich das Bild ganz aus. (Nur bei Modellen mit intelligentem Anwesenheitssensor.)
Das Bild vom an die Buchsen COMPONENT IN angeschlossenen Gerät weist keine Farben auf.
  - Überprüfen Sie die Verbindung der Buchsen COMPONENT IN und stellen Sie sicher, dass die Stecker vollständig eingesteckt sind.
Bild- und/oder Tonstörungen treten auf.
  - Halten Sie das Fernsehgerät von Quellen elektrischer Störfelder wie beispielsweise Autos, Haartrocknern, Wi-Fi-Geräten, Mobiltelefonen und optischen Geräten fern.
  - Lassen Sie beim Aufstellen von Zusatzgeräten etwas Platz zwischen den Geräten und dem Fernsehgerät.
  - Überprüfen Sie die Antennen- oder Kabelverbindung.
  - Verlegen Sie das Antennen- bzw. Kabelfernsehkabel nicht neben anderen Verbindungskabeln.
  - Stellen Sie [AFT] (Automatische Feineinstellung) ein, um beim Analogempfang eine bessere Bild-/Tonqualität zu erzielen. (Ob [AFT] zur Verfügung steht, hängt von der Region bzw. vom Land ab.)
  - Setzen Sie [LNA] auf [Aus], um den Bildempfang zu verbessern. (Ob [LNA] zur Verfügung steht, hängt von der Situation ab.)
  - Setzen Sie [Audio-Filter] auf [Niedrig] oder [Hoch], um beim Analogempfang eine bessere Tonqualität zu erzielen. (Ob [Audio-Filter] zur Verfügung steht, hängt von der Region bzw. vom Land ab.)

Copyright 2011 Sony Corporation