#

# i-Manual online

- Drucken
- Schriftgröße

- Anfang >
- Lage/Funktion der Teile/Bedienelemente >
- Vorn

# Vorn

- Lichtsensor
- Sensor für Signale der Fernbedienung
- (Bild aus/Timer)
- (Standby-Betrieb)
- I (Ein/Aus)

1. Lichtsensor

   Erkennt die Lichtverhältnisse im Raum und stellt die Bildschirmhelligkeit entsprechend ein.

   Legen Sie nichts in die Nähe des Sensors. Andernfalls kann dessen Funktion beeinträchtigt werden.

2. Sensor für Signale der Fernbedienung

   Empfängt Signale von der Fernbedienung.

   Legen Sie nichts in die Nähe des Sensors. Andernfalls kann dessen Funktion beeinträchtigt werden.

3. (Bild aus/Timer)

   Leuchtet grün, wenn Sie [Bild aus] wählen.

   Leuchtet orange, wenn Sie den Timer einstellen.

   Leuchtet und/oder blinkt während einer Softwareaktualisierung orange.

   Leuchtet orange, wenn Sie eine Timer-Aufnahme auf einem USB-HDD-Gerät oder einem über SCART angeschlossenen Gerät einstellen.

   ####

   - Ob die USB-HDD-Aufnahme zur Verfügung steht, hängt vom Modell, von der Region bzw. vom Land ab.
4. (Standby-Betrieb)

   Leuchtet rot, wenn sich das Fernsehgerät im Standby-Betrieb oder im PC-Energiesparmodus befindet oder gerade eine Softwareaktualisierung durchgeführt wird.

5. I (Ein/Aus)

   Leuchtet grün, wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist.

   Leuchtet rot, wenn eine Timer-Aufnahme auf einem USB-HDD-Gerät oder einem über SCART angeschlossenen Gerät läuft.

   ####

   - Ob die USB-HDD-Aufnahme zur Verfügung steht, hängt vom Modell, von der Region bzw. vom Land ab.

Copyright 2011 Sony Corporation