#

# i-Manual online

- Drucken
- Schriftgröße

- Anfang >
- Verwenden anderer Geräte/des Internets >
- PC

# PC

Schließen Sie einen PC mit dedizierten Kabeln an und nutzen Sie Musik, Bilder und andere Inhalte, die darauf gespeichert sind.

D-Sub-15-Kabel (nicht mitgeliefert)
Audiokabel (nicht mitgeliefert)
PC
Fernsehgerät

####

- Das verwendete PC-Kabel sollte Ferrit-Ringkerne zur Abschirmung besitzen, wie z. B. das „Connector, D-sub 15“ (Artikel-Nr. 1-793-504-11, erhältlich beim Sony-Kundendienst) oder vergleichbare Ausführungen.
- Einen HDMI-kompatiblen PC können Sie mit einem HDMI-Kabel anschließen.

## Referenztabelle zu den PC-Eingangssignalen

- VGA
- - Horizontal (Pixel)/Vertikal (Zeilen): 640/480
- - Horizontalfrequenz (kHz)/Vertikalfrequenz (Hz): 31,5/60
- - Standard: VGA
- SVGA
- - Horizontal (Pixel)/Vertikal (Zeilen): 800/600
- - Horizontalfrequenz (kHz)/Vertikalfrequenz (Hz): 37,9/60
- - Standard: VESA-Richtlinien
- XGA
- - Horizontal (Pixel)/Vertikal (Zeilen): 1.024/768
- - Horizontalfrequenz (kHz)/Vertikalfrequenz (Hz): 48,4/60
- - Standard: VESA-Richtlinien
- WXGA
- - Horizontal (Pixel)/Vertikal (Zeilen): 1.280/768, 1.280/768, 1.360/768
- - Horizontalfrequenz (kHz)/Vertikalfrequenz (Hz): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Standard: VESA
- SXGA (nur Full HD-Modell)
- - Horizontal (Pixel)/Vertikal (Zeilen): 1.280/1.024
- - Horizontalfrequenz (kHz)/Vertikalfrequenz (Hz): 64,0/60
- - Standard: VESA
- HDTV* (nur Full HD-Modell)
- - Horizontal (Pixel)/Vertikal (Zeilen): 1.920/1.080
- - Horizontalfrequenz (kHz)/Vertikalfrequenz (Hz): 67,5/60
- - Standard: EIA*

####

- Der PC-Eingang des Fernsehgeräts unterstützt keine Synchronisation auf Grün und keine Composite-Synchronisation.
- Der PC-Eingang des Fernsehgeräts unterstützt keine Interlace-Signale.
- Für eine optimale Bildqualität empfiehlt es sich, die in der Tabelle angegebenen Signale zu verwenden. Bei Plug-and-Play werden Signale mit einer Vertikalfrequenz von 60 Hz automatisch erkannt. (Unter Umständen muss der PC neu gestartet werden.)

* Das 1080p-Timing wird beim HDMI-Eingang wie ein Videotiming und nicht wie ein PC-Timing behandelt. Dies wirkt sich auf die Einstellungen für [Systemeinstellungen] und [Anzeige] aus. Für die Anzeige von PC-Inhalten setzen Sie [Szenenauswahl] auf [Grafik], [Bildformat] auf [Wide] und [Anzeigebereich] auf [Vollpixel]. ([Anzeigebereich] kann nur konfiguriert werden, wenn [Automatischer Anzeigebereich] auf [Aus] gesetzt ist.)

Copyright 2011 Sony Corporation