#

# i-Manual online

- Drucken
- Schriftgröße

- Anfang >
- Verwenden anderer Geräte/des Internets >
- Internet/WLAN >
- WLAN Ready

# WLAN Ready

Setzen Sie einfach den USB-WLAN-Adapter UWA-BR100 (Stand: Dezember 2010) in den USB-Anschluss des Fernsehgeräts ein, um eine Funknetzwerkverbindung einzurichten.

Internet
Modem
Drahtloser Router
(Zugangspunkt)
Fernsehgerät
USB-WLAN-Adapter

####

- Der USB-WLAN-Adapter wird je nach Modell des Fernsehgeräts mitgeliefert oder ist als Sonderzubehör erhältlich. In manchen Regionen bzw. Ländern ist möglicherweise kein USB-WLAN-Adapter erhältlich.
- Wenn das Fernsehgerät über zwei USB-Anschlüsse verfügt, schließen Sie den USB-WLAN-Adapter unbedingt an den oberen USB-Anschluss an.

## Herstellen einer Verbindung mit einem WLAN

1. Richten Sie einen drahtlosen Router (bzw. Zugangspunkt) ein.

   Näheres dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem drahtlosen Router (bzw. Zugangspunkt).

2. Überprüfen Sie die WLAN-Umgebung wie im Folgenden erläutert.

####

- Tipps für ruckfreies Videostreaming: Ändern Sie die Einstellung des drahtlosen Routers (bzw. Zugangspunkts) in 802.11n und 5 GHz, sofern dies möglich ist. Näheres zum Ändern der Einstellung finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem drahtlosen Router (bzw. Zugangspunkt).

Verwenden Sie ein sicheres WLAN?
JA →
Ist der drahtlose Router (bzw. Zugangspunkt) mit Wi-Fi Protected Set-up (WPS) kompatibel?
JA →
Wenn der drahtlose Router (bzw. Zugangspunkt) über eine Taste WPS verfügt, fahren Sie mit TYP 1 fort.
Wenn der drahtlose Router (bzw. Zugangspunkt) über einen PIN-Code verfügt, fahren Sie mit TYP 2 fort.
Wenn der drahtlose Router (bzw. Zugangspunkt) über eine Taste WPS und einen PIN-Code verfügt, fahren Sie mit TYP 1 fort.
NEIN
↓
NEIN
↓
Fahren Sie mit TYP 4 fort.
Fahren Sie mit TYP 3 fort.

## TYP 1: Über die Taste WPS abgesichertes Netzwerk

1. Überprüfen Sie die Position der Taste WPS am drahtlosen Router (bzw. Zugangspunkt) und die Funktionsweise der Taste.

2. Drücken Sie HOME und wählen Sie → [Netzwerk] → [Netzwerkeinstellung].
   Der Startbildschirm erscheint.

3. Wählen Sie [Drahtlos-Einstellungen] → [WPS (Knopfdruck)] und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

## TYP 2: Über einen PIN-Code abgesichertes Netzwerk

1. Drücken Sie HOME und wählen Sie → [Netzwerk] → [Netzwerkeinstellung].
   Der Startbildschirm erscheint.

2. Wählen Sie [Drahtlos-Einstellungen] → [WPS (PIN)] und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

## TYP 3: Über SSID und Sicherheitsschlüssel abgesichertes Netzwerk

1. Überprüfen Sie die SSID (Name des Funknetzwerks) und den Sicherheitsschlüssel (WEP- oder WPA-Schlüssel) des drahtlosen Routers (bzw. Zugangspunkts).
   Wenn Sie diese nicht kennen, schlagen Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem drahtlosen Router (bzw. Zugangspunkt) nach.

2. Drücken Sie HOME und wählen Sie → [Netzwerk] → [Netzwerkeinstellung].
   Der Startbildschirm erscheint.

3. Wählen Sie [Drahtlos-Einstellungen] → [Suchlauf].

4. Wählen Sie in der Liste der gefundenen Funknetzwerke das gewünschte Netzwerk aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

## TYP 4: Nicht abgesichertes Netzwerk mit lediglich einer SSID

1. Überprüfen Sie die SSID (Name des Funknetzwerks).
   Wenn Sie die SSID nicht kennen, schlagen Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem drahtlosen Router (bzw. Zugangspunkt) nach.

2. Drücken Sie HOME und wählen Sie → [Netzwerk] → [Netzwerkeinstellung].
   Der Startbildschirm erscheint.

3. Wählen Sie [Drahtlos-Einstellungen] → [Suchlauf].

4. Wählen Sie in der Liste der gefundenen Funknetzwerke das gewünschte Netzwerk aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Copyright 2011 Sony Corporation