#

# Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο i-Manual

- Εκτύπωση
- Μέγεθος γραμματοσειράς

- Επάνω τμήμα σελίδας >
- Περιγραφή μερών >
- Εμπρός

# Εμπρός

- Αισθητήρας φωτός
- Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
- (Σβήσιμο εικόνας/Χρονο-διακόπτης)
- (Σε αναμονή)
- I (Τροφοδοσία)

1. Αισθητήρας φωτός

   Ανιχνεύει το επίπεδο φωτός του δωματίου και ρυθμίζει ανάλογα τη φωτεινότητα της οθόνης.

   Μην τοποθετείτε τίποτα κοντά στον αισθητήρα. Ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργία του.

2. Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου

   Λαμβάνει σήματα από το τηλεχειριστήριο.

   Μην τοποθετείτε τίποτα κοντά στον αισθητήρα. Ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργία του.

3. (Σβήσιμο εικόνας/Χρονοδιακόπτης)

   Ανάβει με πράσινο χρώμα όταν επιλέξετε [Σβήσιμο Εικόνας].

   Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα, όταν ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

   Ανάβει ή/και αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα κατά τη διάρκεια μιας αναβάθμισης λογισμικού.

   Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα, όταν ρυθμίσετε την εγγραφή με χρονοδιακόπτη στη συσκευή USB HDD ή τον εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος μέσω σύνδεσης SCART.

   ####

   - Η δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/χώρα.
4. (Σε αναμονή)

   Ανάβει με κόκκινο χρώμα όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, εξοικονόμησης ενέργειας υπολογιστή ή κατά τη διάρκεια αναβάθμισης λογισμικού.

5. I (Τροφοδοσία)

   Ανάβει με πράσινο χρώμα όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

   Ανάβει με κόκκινο χρώμα, όταν είναι σε εξέλιξη η εγγραφή με χρονοδιακόπτη στη συσκευή USB HDD ή τον εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος μέσω σύνδεσης SCART.

   ####

   - Η δυνατότητα εγγραφής σε USB HDD ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/χώρα.

Copyright 2011 Sony Corporation