#

# Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο i-Manual

- Εκτύπωση
- Μέγεθος γραμματοσειράς

- Επάνω τμήμα σελίδας >
- Χρήση άλλων συσκευών/Internet >
- Internet/Ασύρματο LAN >
- Δυνατότητα ασύρματου LAN

# Δυνατότητα ασύρματου LAN

Εάν εισάγετε τον προσαρμογέα ασύρματου LAN USB UWA-BR100 (Δεκέμβριος 2010) στη θύρα USB της τηλεόρασής σας, μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα μια σύνδεση ασύρματου δικτύου.

Internet
Μόντεμ
Ασύρματο router
(σημείο πρόσβασης)
Τηλεόραση
Προσαρμογέας ασύρματου LAN USB

####

- Ο προσαρμογέας ασύρματου LAN USB παρέχεται ή είναι διαθέσιμος ως προαιρετικό εξάρτημα ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασής σας. Σε ορισμένες περιοχές/χώρες, ο προσαρμογέας ασύρματου LAN USB ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος.
- Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει δύο θύρες USB, συνδέστε τον προσαρμογέα ασύρματου LAN USB στην πάνω θύρα USB.

## Σύνδεση στο ασύρματο LAN

1. Ρύθμιση του ασύρματου router (ή του σημείου πρόσβασης).

   Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του Ασύρματου router (ή του σημείου πρόσβασης).

2. Ελέγξτε το περιβάλλον ασύρματου LAN χρησιμοποιώντας το παρακάτω διάγραμμα.

####

- Συμβουλές για ομαλή ροή βίντεο: Αλλάξτε τη ρύθμιση του ασύρματου δρομολογητή σας (ή του σημείου πρόσβασης) στις επιλογές 802.11n και 5GHz, εάν είναι δυνατόν. Για λεπτομέρειες σχετικά με τρόπο αλλαγής της ρύθμισης ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ασύρματου δρομολογητή σας (ή του σημείου πρόσβασης).

Χρησιμοποιείτε ασφαλές ασύρματο LAN;
ΝΑΙ →
Χρησιμοποιείτε Ασύρματο router (ή σημείο πρόσβασης) συμβατό με Προστατευμένη ρύθμιση Wi-Fi (WPS);
ΝΑΙ →
Εάν το ασύρματο router σας (ή το σημείο πρόσβασης) διαθέτει ένα κουμπί WPS συνεχίστε με τη διαδικασία του ΤΥΠΟΥ 1.
Εάν το ασύρματο router σας (ή το σημείο πρόσβασης) διαθέτει έναν κωδικό PIN συνεχίστε με τη διαδικασία του ΤΥΠΟΥ 2.
Εάν το ασύρματο router σας (ή το σημείο πρόσβασης) διαθέτει ένα κουμπί WPS καθώς και έναν κωδικό PIN, συνεχίστε με τη διαδικασία του ΤΥΠΟΥ 1.
ΟΧΙ
↓
ΟΧΙ
↓
Προχωρήστε στη διαδικασία του ΤΥΠΟΥ 4.
Προχωρήστε στη διαδικασία του ΤΥΠΟΥ 3.

## ΤΥΠΟΣ 1: Ασφαλές δίκτυο με χρήση του κουμπιού WPS

1. Ελέγξτε τη θέση του κουμπιού WPS στο ασύρματο router σας (ή στο σημείο πρόσβασης) και επαληθεύστε τον τρόπο χρήσης του.

2. Πιέστε το HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε → [Δίκτυο] → [Ρύθμιση δικτύου].
   Εμφανίζεται η οθόνη εκκίνησης.

3. Επιλέξτε [Ασύρματη ρύθμιση] → [WPS (Κουμπί)] και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

## ΤΥΠΟΣ 2: Ασφαλές δίκτυο με χρήση του κωδικού PIN

1. Πιέστε HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε → [Δίκτυο] → [Ρύθμιση δικτύου].
   Εμφανίζεται η οθόνη εκκίνησης.

2. Επιλέξτε [Ασύρματη ρύθμιση] → [WPS (PIN)] και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

## ΤΥΠΟΣ 3: Ασφαλές δίκτυο με χρήση του SSID και του κλειδιού ασφαλείας

1. Ελέγξτε το SSID (όνομα ασύρματου δικτύου) και το κλειδί ασφαλείας (κλειδί WEP ή WPA) του ασύρματου router σας (ή του σημείου πρόσβασης).
   Εάν δεν τα γνωρίζετε, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ασύρματου router σας (ή του σημείου πρόσβασης).

2. Πιέστε το HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε → [Δίκτυο] → [Ρύθμιση δικτύου].
   Εμφανίζεται η οθόνη εκκίνησης.

3. Επιλέξτε [Ασύρματη ρύθμιση] → [Σάρωση].

4. Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα των ασύρματων δικτύων που έχουν ανιχνευθεί και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

## ΤΥΠΟΣ 4: Μη ασφαλές δίκτυο με χρήση μόνο του SSID

1. Ελέγξτε το SSID (όνομα ασύρματου δικτύου).
   Εάν δεν γνωρίζετε το SSID, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ασύρματου router σας (ή του σημείου πρόσβασης).

2. Πιέστε το HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε → [Δίκτυο] → [Ρύθμιση δικτύου].
   Εμφανίζεται η οθόνη εκκίνησης.

3. Επιλέξτε [Ασύρματη ρύθμιση] → [Σάρωση].

4. Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα των ασύρματων δικτύων που έχουν ανιχνευθεί και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Copyright 2011 Sony Corporation