#

# i-Manual online

- Stampa
- Dimensione font

- Inizio pagina >
- Descrizione dei componenti >
- Posteriore

# Posteriore

- LAN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/3/4

1. LAN

   Consente il collegamento a una rete esistente mediante un cavo Ethernet.

2. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   È possibile ascoltare l’audio del televisore su un sistema home theatre collegato con ingresso digitale.

3. Ingresso RF per il collegamento al cavo o all’antenna.

   ####

   - Per i modelli compatibili con il satellite è inoltre disponibile un ingresso satellitare.
4. / AV1

   Effettuare il collegamento con il cavo SCART. Se si collega un decoder analogico, il sintonizzatore TV trasmette segnali criptati al decoder, il quale li decodifica prima di trasmetterli.

   ####

   - L’impostazione dell’uscita SCART deve essere effettuata durante la trasmissione RF digitale su determinati modelli o in determinate regioni. Premere OPTIONS, quindi selezionare [SCART REC sì].
5. AV2, / COMPONENT IN

   Questo ingresso può essere utilizzato come ingresso video composito o come ingresso Component Video. Per collegare un apparecchio monofonico, utilizzare la presa L (MONO).

   Per l’uso composito, effettuare il collegamento a AV2 per i segnali video e a (L/R) di / COMPONENT IN per i segnali audio.

   Per il collegamento Component Video, utilizzare Y, PB, PR per i segnali video ed effettuare il collegamento a (L/R) per i segnali audio.

   ####

   - Il televisore rileva ed effettua automaticamente il passaggio tra AV2 e / COMPONENT IN. Per impostare manualmente il tipo di ingresso, premere HOME, quindi selezionare → [Ingressi Esterni] → [AV2/Component Ingresso].
6. HDMI IN 1/3/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) mette a disposizione un’interfaccia audio/video interamente digitale e non compressa tra il televisore e qualsiasi apparecchio audio/video compatibile con HDMI. Inoltre, quando si collega un apparecchio compatibile con “Controllo per HDMI”, è possibile effettuare la comunicazione con l’apparecchio collegato.

   ####

   - Utilizzare esclusivamente un cavo HDMI autorizzato recante il logo HDMI.
   - Se si collega un sistema audio digitale compatibile con la tecnologia Audio Return Channel (ARC), utilizzare HDMI IN 1. In caso contrario, è necessario un collegamento aggiuntivo con DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Se l’apparecchio dispone di una presa DVI, collegarlo alla porta HDMI IN 4 mediante un’interfaccia adattatore DVI - HDMI (non in dotazione) e collegare le uscite audio dell’apparecchio a PC/HDMI 4 AUDIO IN.

Copyright 2011 Sony Corporation