#

# i-Manual online

- Stampa
- Dimensione font

- Inizio pagina >
- Descrizione dei componenti >
- Destra

# Destra

- USB 1
- CAM (Conditional Access Module)
- USB 2 (HDD REC)
- HDMI IN 2
- PC IN
- AUDIO OUT/

1. USB 1

   È possibile riprodurre foto, musica e file video archiviati su un dispositivo USB.

   ####

   - Per la registrazione su un’unità disco rigido USB, effettuare il collegamento alla presa USB 2 (HDD REC). Non è possibile effettuare la registrazione o la riproduzione su un’unità disco rigido USB collegata alla presa USB 1.
2. CAM (Conditional Access Module)

   Consente l’accesso ai servizi televisivi a pagamento. Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni in dotazione con il modulo CAM.

   ####

   - Non inserire la smart card direttamente nello slot TV CAM. È necessario inserirla nel modulo CAM (Conditional Access Module) fornito dal rivenditore autorizzato.
   - Il supporto di CAM dipende dai paesi e dalle aree geografiche. Rivolgersi al rivenditore autorizzato.
3. USB 2 (HDD REC)

   È possibile riprodurre foto, musica e file video archiviati su un dispositivo USB e registrare una trasmissione digitale su un dispositivo USB HDD esterno.

4. HDMI IN 2

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) mette a disposizione un’interfaccia audio/video interamente digitale e non compressa tra il televisore e qualsiasi apparecchio audio/video compatibile con HDMI. Inoltre, quando si collega un apparecchio compatibile con “Controllo per HDMI”, è possibile effettuare la comunicazione con l’apparecchio collegato.

   ####

   - Utilizzare esclusivamente un cavo HDMI autorizzato recante il logo HDMI.
   - Se si collega un sistema audio digitale compatibile con la tecnologia Audio Return Channel (ARC), utilizzare HDMI IN 1 nella parte posteriore del televisore. In caso contrario, è necessario un collegamento aggiuntivo con DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Se l’apparecchio dispone di una presa DVI, collegarlo alla porta HDMI IN 4 nella parte posteriore del televisore mediante un’interfaccia adattatore DVI - HDMI (non in dotazione) e collegare le uscite audio dell’apparecchio a PC/HDMI 4 AUDIO IN nella parte posteriore del televisore.
5. PC IN

   Effettuare il collegamento con un cavo PC con nucleo in ferrite.

   ####

   - Si consiglia di utilizzare un cavo per PC con nuclei in ferrite, ad esempio “Connettore, D-sub 15” (rif. 1-793-504-11, disponibile presso i centri assistenza Sony) o equivalente.
   - Per l’ingresso dell’audio del PC, effettuare il collegamento alla presa AUDIO IN nella parte posteriore del televisore utilizzando un cavo audio.
6. AUDIO OUT/

   Effettuare il collegamento con un cavo audio o con le cuffie. È possibile ascoltare l’audio del televisore attraverso l’impianto stereo o le cuffie.
   Per impostare l’uscita audio per le cuffie o un sistema audio esterno, premere HOME, selezionare → [Suono] → [Cuffie/Uscita audio].

   ####

   - Se si imposta [Uscita audio] in [Cuffie/Uscita audio], selezionare [Fissa] o [Variabile], premere HOME, selezionare → [Suono] → [Uscita audio].

Copyright 2011 Sony Corporation