#

# i-Manual online

- Stampa
- Dimensione font

- Inizio pagina >
- Risoluzione dei problemi >
- Sintomi immagine: generali

# Sintomi immagine: generali

- Sullo schermo sono visibili piccoli puntini neri e/o luminosi.
- Le immagini sono distorte.
- Il colore dell’immagine è assente./Immagine scura.
- Lo schermo passa alternatamente da scuro a luminoso.
- Il colore dell’immagine proveniente dall’apparecchio collegato alle prese COMPONENT IN è assente.
- L’immagine e/o l’audio sono distorti.

Sullo schermo sono visibili piccoli puntini neri e/o luminosi.
  - Lo schermo è composto di pixel. I piccoli puntini neri e/o luminosi (pixel) sullo schermo non sono indice di un problema di funzionamento.
Le immagini sono distorte.
  - Impostare [Motionflow] su [Standard] o [No] (solo per modelli compatibili con [Motionflow]).
  - Modificare l’impostazione corrente di [Modalità Film] scegliendo un’altra impostazione.
  - Impostare [LNA] su [No] per migliorare la ricezione dell’immagine. La disponibilità di [LNA] dipende dalla situazione.
  - Regolare [AFT] (Automatic Fine Tuning, sintonia fine automatica) per migliorare l’immagine per la ricezione analogica. La disponibilità di [AFT] dipende dai paesi e dalle aree geografiche.
  - Allontanare il televisore dalle fonti di disturbo, quali telefoni cellulari, automobili, motociclette o asciugacapelli.
  - Se si utilizza il conduttore doppio da 300 ohm, allontanare il cavo in eccesso dal televisore, oppure utilizzare al suo posto il cavo coassiale da 75 ohm (non in dotazione). Si consiglia l’uso di un cavo coassiale da 75 ohm (cavo schermato doppio) di alta qualità.
Il colore dell’immagine è assente./Immagine scura.
  - Selezionare [Ripristino] in [Immagine].
  - Quando [Sensore di presenza] è impostato su [Moderata], lo schermo viene temporaneamente oscurato se il sensore non riconosce espressioni del viso, oppure l’immagine viene disattivata se non viene rilevato alcun movimento per un periodo di tempo prestabilito. (Solo per modelli compatibili con il sensore di presenza intelligente.)
Lo schermo passa alternatamente da scuro a luminoso.
  - Quando [Sensore di presenza] è impostato su [Moderata], lo schermo viene temporaneamente oscurato se il sensore non riconosce espressioni del viso, oppure l’immagine viene disattivata se non viene rilevato alcun movimento per un periodo di tempo prestabilito. (Solo per modelli compatibili con il sensore di presenza intelligente.)
Il colore dell’immagine proveniente dall’apparecchio collegato alle prese COMPONENT IN è assente.
  - Controllare il collegamento delle prese COMPONENT IN e verificare che i connettori siano inseriti a fondo.
L’immagine e/o l’audio sono distorti.
  - Allontanare il televisore dalle fonti di disturbo elettrico, quali automobili, asciugacapelli, unità Wi-Fi, telefoni cellulari o apparecchi ottici.
  - Lasciare spazio tra il televisore ed eventuali apparecchi opzionali installati.
  - Controllare il collegamento all’antenna o al cavo.
  - Allontanare il cavo dell’antenna o della TV via cavo dagli altri cavi di collegamento.
  - Regolare [AFT] (Automatic Fine Tuning, sintonia fine automatica) per migliorare l’immagine e l’audio per la ricezione analogica. La disponibilità di [AFT] dipende dai paesi e dalle aree geografiche.
  - Impostare [LNA] su [No] per migliorare la ricezione dell’immagine. La disponibilità di [LNA] dipende dalla situazione.
  - Impostare [Filtro Audio] su [Basso] o [Alto] per migliorare l’audio per la ricezione analogica. La disponibilità di [Filtro Audio] dipende dai paesi e dalle aree geografiche.

Copyright 2011 Sony Corporation