#

# i-Manual online

- Skriv ut
- Skriftstørrelse

- Toppen av siden >
- Beskrivelse av deler >
- Bak

# Bak

- LAN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/3/4

1. LAN

   Kobler til et eksisterende nettverk med en Ethernet-kabel.

2. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Du kan lytte til lyd fra TV-en på et tilkoblet hjemmekinoanlegg med digital inngang.

3. RF-inngang som kobles til kabelen eller antennen din.

   ####

   - For satellittkompatible modeller, er også en satellittinngang tilgjengelig.
4. / AV1

   Koble til med en SCART-kabel. Når du kobler til en analog dekoder, sender TV-tuneren ut krypterte signaler til dekoderen, og dekoderen dechiffrerer signalene før de sendes ut.

   ####

   - SCART-utgangsinnstillingen må gjøres ved utmating av digital RF på enkelte modeller eller i enkelte regioner. Trykk på OPTIONS, velg deretter [SCART REC på].
5. AV2, / COMPONENT IN

   Denne inngangen kan brukes som en kompositt videoinngang eller en component videoinngang. Når du kobler til monoutstyr, koble til L (MONO)-kontakten.

   For kompositt bruk, koble til AV2 for video, og til (L/R) for / COMPONENT IN for lydsignaler.

   For component tilkobling, bruk Y, PB, PR for videosignaler og for å koble til (L/R) for lydsignaler.

   ####

   - TV-en vil automatisk registrere og bytte mellom AV2 og / COMPONENT IN. For å manuelt stille inn type inngang, trykk på HOME, velg → [AV-innganger] → [AV2/Component input].
6. HDMI IN 1/3/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) gir et ukomprimert heldigitalt lyd-/videogrensesnitt mellom denne TV-en og ethvert HDMI-kompatibelt lyd-/videoutstyr. I tillegg, når du kobler til utstyr som er kompatibelt med "Kontroll for HDMI", støttes kommunikasjon med det støttede utstyret.

   ####

   - Sørg for at du kun bruker en autorisert HDMI-kabel med HDMI-logoen.
   - Hvis du kobler til et digitalt lydanlegg som er kompatibelt med Audio Return Channel (ARC)-teknologi, bruk HDMI IN 1. Hvis ikke, er en ekstra tilkobling med DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) nødvendig.
   - Hvis utstyret har en DVI-kontakt, kobler du den til HDMI IN 4 gjennom et DVI - HDMI-adaptergrensesnitt (ikke inkludert), og kobler utstyrets lydutgangskontakter til PC/HDMI 4 AUDIO IN.

Copyright 2011 Sony Corporation