#

# i-Manual online

- Tipărire
- Dimensiune font

- La începutul paginii >
- Descriere piese >
- Spate

# Spate

- LAN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/3/4

1. LAN

   Se conectează la o reţea existentă utilizând un cablu Ethernet.

2. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Puteţi asculta sunetul de la TV la un sistem home cinema conectat, cu intrare digitală.

3. Intrare RF care se conectează la cablu sau la antenă (exterioară).

   ####

   - Pentru modelele compatibile cu satelitul, este de asemenea disponibilă o intrare pentru satelit.
4. / AV1

   Conectaţi cu un cablu SCART. Când conectaţi un decodor analogic, tunerul TV transmite semnale codificate la decodor, iar acesta le decodifică înainte de a le transmite la ieşire.

   ####

   - Setarea pentru ieşire SCART trebuie realizată când la ieşire este redat un semnal RF digital, la anumite modele sau în anumite regiuni. Apăsaţi OPTIONS, apoi selectaţi [SCART REC pornit].
5. AV2, / COMPONENT IN

   Această intrare poate fi utilizată ca intrare video compozită sau ca intrare video pe componente. La conectarea de echipamente mono, efectuaţi conexiunea la jackul L (MONO).

   Pentru utilizare compozită, efectuaţi conexiunea la AV2 pentru semnalele video, precum şi la (L/R) din / COMPONENT IN pentru semnale audio.

   Pentru conexiune pe componentă, utilizaţi Y, PB şi PR pentru semnale video şi, de asemenea, efectuaţi conexiunea la (L/R) pentru semnalele audio.

   ####

   - Televizorul va detecta şi va comuta automat între AV2 şi / COMPONENT IN. Pentru a seta manual tipul de intrare, apăsaţi HOME, selectaţi → [Intrări externe] → [Intrare AV2/Component].
6. HDMI IN 1/3/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) furnizează o interfaţă audio/video necomprimată, complet digitală, între TV şi orice echipament audio/video echipat cu HDMI. De asemenea, când conectaţi echipament care este compatibil cu „Control pentru HDMI”, este posibilă comunicaţia cu echipamentul conectat.

   ####

   - Aveţi grijă să utilizaţi numai un cablu HDMI autorizat, cu sigla HDMI.
   - Când conectaţi un sistem audio digital compatibil cu tehnologia Audio Return Channel (ARC), utilizaţi HDMI IN 1. În caz contrar, este necesară o conexiune suplimentară cu DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Dacă echipamentul dispune de un jack DVI, conectaţi-l la portul HDMI IN 4 prin intermediul unei interfeţe de adaptor DVI - HDMI (neinclus) şi conectaţi jackurile de ieşire audio ale echipamentului la PC/HDMI 4 AUDIO IN.

Copyright 2011 Sony Corporation