#

# Spletni i-Manual

- Natisni
- Velikost pisave

- Vrh strani >
- Lastnosti »BRAVIA« TV >
- Pripravljen za brezžični LAN

# Pripravljen za brezžični LAN

Zagotavlja brezžično medmrežno povezavo za vaš TV, tako da vstavite USB brezžični LAN vmesnik v USB vhod vašega TV-ja.

Z vstavljanjem USB brezžičnega LAN vmesnika UWA-BR100 (od decembra 2010) v USB vhod vašega TV-ja, lahko ustvarite brezžično medmrežno povezavo.

Svetovni splet
Modem
Brezžični usmerjevalnik
(točka dostopa)
TV
USB brezžični LAN vmesnik

####

- USB brezžični LAN vmesnik je dodan ali na voljo kot dodatna oprema, odvisno od vašega modela TV-ja. V nekaterih regijah/državah USB brezžični LAN vmesnik morda ne bo na voljo.
- Če ima vaš TV dva USB vhoda, zagotovite, da povežete USB brezžični LAN vmesnik z zgornjim USB vhodom.

## Povezovanje na vaš brezžični LAN

1. Nastavi vaš brezžični usmerjevalnik (ali točko dostopa).

   Za podrobnosti glejte navodila za uporabo vašega brezžičnega usmerjevalnika (ali točke dostopa).

2. Preverite vaše brezžično LAN okolje z naslednjo preglednico.

####

- Nasveti za gladek prenos videa v živo: Spremenite nastavitve vašega brezžičnega usmerjevalnika (ali točke dostopa) na 802.11n in 5 GHz, če je možno. Za podrobnosti o spreminjanju nastavitve glejte navodila za uporabo vašega brezžičnega usmerjevalnika (ali točke dostopa).

Ali uporabljate zaščiten brezžični LAN usmerjevalnik?
DA →
Ali uporabljate brezžični usmerjevalnik (ali točko dostopa) združljiv z Wi-Fi zaščiteno namestitvijo (WPS)?
DA →
Če ima vaš brezžični usmerjevalnik (ali točka dostopa) gumb WPS nadaljujte na TIP 1.
Če ima vaš brezžični usmerjevalnik (ali točka dostopa) PIN kodo, nadaljujte na TIP 2.
Če ima vaš brezžični usmerjevalnik (ali točka dostopa) oboje, gumb WPS in PIN kodo, nadaljujte na TIP 1.
NE
↓
NE
↓
Nadaljujte na TIP 4.
Nadaljujte na TIP 3.

## TIP 1: Zaščiteno omrežje z gumbom WPS

1. Preverite namestitev gumba WPS na vašem brezžičnem usmerjevalniku (ali točki dostopa) in preverite, kako deluje.

2. Pritisnite HOME, nato izberite → [Omrežje] → [Nastavitev omrežja].
   Prikaže se začetni zaslon.

3. Izberite [Nastavitev za brezžično] → [WPS (gumb)], nato sledite navodilom na zaslonu.

## TIP 2: Zaščiteno omrežje s PIN kodo.

1. Pritisnite HOME, nato izberite → [Omrežje] → [Nastavitev omrežja].
   Prikaže se začetni zaslon.

2. Izberite [Nastavitev za brezžično] → [WPS (PIN)], nato sledite navodilom na zaslonu.

## TIP 3: Zaščiteno omrežje s SSID in varnostnim ključem

1. Preverite SSID (ime brezžičnega omrežja) in varnostni ključ (WEP ali ključ WPA) vašega brezžičnega usmerjevalnika (ali točke dostopa).
   Če tega ne poznate, glejte navodila za uporabo vašega brezžičnega usmerjevalnika (ali točke dostopa).

2. Pritisnite HOME, nato izberite → [Omrežje] → [Nastavitev omrežja].
   Prikaže se začetni zaslon.

3. Izberite [Nastavitev za brezžično] → [Iskanje].

4. Izberite omrežje iz seznama zaznanih brezžičnih omrežij, nato sledite navodilom na zaslonu.

## TIP 4: Nezaščiteno omrežje s samo SSID

1. Preverite SSID (ime brezžičnega omrežja).
   Če ne poznate SSID, glejte navodila za uporabo vašega brezžičnega usmerjevalnika (ali točke dostopa).

2. Pritisnite HOME, nato izberite → [Omrežje] → [Nastavitev omrežja].
   Prikaže se začetni zaslon.

3. Izberite [Nastavitev za brezžično] → [Iskanje].

4. Izberite omrežje iz seznama zaznanih brezžičnih omrežij, nato sledite navodilom na zaslonu.

Copyright 2011 Sony Corporation