#

# Spletni i-Manual

- Natisni
- Velikost pisave

- Vrh strani >
- Uporaba druge opreme/interneta >
- Internet/brezžični LAN >
- Žični LAN

# Žični LAN

Žična LAN povezava vam omogoča povezavo spletnega in domačega omrežja za vaš TV.

Povežite LAN kabel z vašim TV-jem, nato opravite nastavitev omrežja.

Modem s funkcijami usmerjevalnika
Svetovni splet
TV

## Omrežna nastavitev za žični LAN

1. Nastavite vaš LAN usmerjevalnik.

2. Pritisnite HOME, nato izberite → [Omrežje] → [Nastavitev omrežja].
   Prikaže se začetni zaslon.

3. Izberite [Nastavitev za ožičeno] → [Samodejno] ali [Posebno].
   [Samodejno]: Omogoča samodejno konfiguracijo vašega žičnega omrežja.
   [Posebno]: Omogoča ročno konfiguracijo IP-naslova in proksi strežnika.

4. Sledite navodilom na zaslonu.

####

- Predmeti nastavitve (npr. IP-naslov, maska podomrežja, DHCP) se lahko razlikujejo glede na ponudnika spletnih storitev ali usmerjevalnik. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki jih zagotovi ponudnik spletnih storitev ali tista, ki so priložena usmerjevalniku.

Copyright 2011 Sony Corporation