#

# Online-i-Manual

- Skriv ut
- Fontstorlek

- Överst på sidan >
- ”BRAVIA” TV-funktioner >
- Klar för trådlöst LAN

# Klar för trådlöst LAN

Tillhandahåller en trådlös nätverksanslutning till din TV när du sätter i en USB-adapter för trådlöst nätverk i TV:ns USB-port.

När du sätter i USB-adaptern för trådlöst nätverk UWA-BR100 (i december 2010) i TV:ns USB-kontakt kan du skapa en trådlös nätverksanslutning.

Internet
Modem
Trådlös router
(accesspunkt)
TV
USB-adapter för trådlöst nätverk

####

- USB-adaptrar för trådlöst nätverk medföljer eller är tillgängliga som extra tillbehör beroende på TV-modellen. I vissa regioner/länder kanske USB-adaptern för trådlöst nätverk inte är tillgänglig.
- Om din TV har två USB-portar ansluter du USB-adaptern för trådlöst nätverk till den övre USB-porten.

## Ansluta till ditt trådlösa LAN

1. Konfigurera din trådlösa router (eller accesspunkt).

   Mer information finns i bruksanvisningen för den trådlösa routern (eller accesspunkt).

2. Kontrollera den trådlösa nätverksmiljön med hjälp av följande översikt.

####

- Tips för jämn videoströmning: Ändra inställningen för din trådlösa router (eller accesspunkt) till 802.11n och 5 GHz om möjligt. Mer information om hur man ändrar inställningen finns i bruksanvisningen för den trådlösa routern (eller accesspunkten).

Använder du ett säker trådlöst LAN?
JA →
Använder du en trådlös router (eller accesspunkt) som är kompatibel med WPS (Wi-Fi Protected Setup)?
JA →
Om din trådlösa router (eller accesspunkt) har en WPS-knapp fortsätter du till TYP 1.
Om din trådlösa router (eller accesspunkt) har en PIN-kod fortsätter du till TYP 2.
Om din trådlösa router (eller accesspunkt) har både en WPS-knapp och PIN-kod fortsätter du till TYP 1.
NEJ
↓
NEJ
↓
Fortsätt till TYP 4.
Fortsätt till TYP 3.

## TYP 1: Säkert nätverk med hjälp av WPS-knappen

1. Kontrollera var WPS-knappen är placerad på din trådlösa router (eller accesspunkt) och verifiera hur man använder den.

2. Tryck på HOME och välj därefter → [Nätverk] → [Nätverksinstallation].
   Startskärmen visas.

3. Välj [Trådlös installation] → [WPS (tryckknapp)] och följ därefter anvisningarna på skärmen.

## TYP 2: Säkert nätverk med hjälp av PIN-kod

1. Tryck på HOME och välj därefter → [Nätverk] → [Nätverksinstallation].
   Startskärmen visas.

2. Välj [Trådlös installation] → [WPS (PIN)] och följ därefter anvisningarna på skärmen.

## TYP 3: Säkert nätverk med hjälp av SSID och säkerhetsnyckel

1. Kontrollera SSID (namn på trådlöst nätverk) och säkerhetsnyckel (WEP- eller WPA-nyckel) för den trådlösa routern (eller accesspunkten).
   Om du inte känner till dem finns de i bruksanvisningen för den trådlösa routern (eller accesspunkten).

2. Tryck på HOME och välj därefter → [Nätverk] → [Nätverksinstallation].
   Startskärmen visas.

3. Välj [Trådlös installation] → [Sök].

4. Välj ett nätverk från listan över avsökta trådlösa nätverk och följ därefter anvisningarna på skärmen.

## TYP 4: Osäkert nätverk som endast använder SSID

1. Kontrollera SSID (namn på trådlöst nätverk).
   Om du inte känner till SSID finns det i bruksanvisningen för din trådlösa router (eller accesspunkt).

2. Tryck på HOME och välj därefter → [Nätverk] → [Nätverksinstallation].
   Startskärmen visas.

3. Välj [Trådlös installation] → [Sök].

4. Välj ett nätverk från listan över avsökta trådlösa nätverk och följ därefter anvisningarna på skärmen.

Copyright 2011 Sony Corporation