#

# Інтерактивний посібник i-Manual

- Друк
- Розмір шрифту

- Головна сторінка >
- Використання інш. обладнання/Інтернету >
- Інтернет/бездротова LAN >
- Дротова LAN

# Дротова LAN

Через дротову LAN можна отримувати доступ до Інтернету та до домашньої мережі.

Підключіть кабель LAN до телевізора і виконайте настройку мережі.

Модем із функціями маршрутизатора
Інтернет
Телевізор

## Настройка дротової мережі LAN

1. Встановіть маршрутизатор LAN.

2. Натисніть HOME і виберіть → [Мережа] → [Налаштування мережі].
   З’явиться початковий екран.

3. Виберіть [Налашт. дротового зв'язку] → [Авто] або [Індивідуальне].
   [Авто]: автоматичне настроювання дротової мережі.
   [Індивідуальне]: настроювання IP-адреси та проксі-сервера вручну.

4. Дотримуйтеся інструкцій на екрані.

####

- Параметри настройки (IP-адреса, маска підмережі, DHCP) можуть відрізнятися залежно від постачальника послуг Інтернету чи маршрутизатора. Детальну інформацію див. у посібниках з експлуатації, наданих постачальником послуг Інтернету або виробником маршрутизатора.

Copyright 2011 Sony Corporation