#

# Інтерактивний посібник i-Manual

- Друк
- Розмір шрифту

- Головна сторінка >
- Усунення несправностей >
- Проблеми з підключ. бездрот. мережі

# Проблеми з підключ. бездрот. мережі

- Якість потокової передачі відео по бездротовій мережі LAN може бути досить низькою.
- Підключення бездротової LAN переривається або погані умови прийому радіосигналу.

Якість потокової передачі відео по бездротовій мережі LAN може бути досить низькою.
  - Якість бездротового мережевого підключення залежить від таких факторів, як відстань або наявність перешкод (наприклад, стіни) між телевізором/USB-адаптером бездротової LAN і бездротовим маршрутизатором (точкою доступу), присутність радіоперешкод та якість бездротового маршрутизатора (точки доступу). Для потокової передачі відео з USB-адаптером бездротової LAN рекомендується використовувати бездротовий маршрутизатор (точку доступу), що функціонує на частоті 5 ГГц, і встановити його ближче до USB-адаптера бездротової LAN (це не стосується моделей із вбудованим пристроєм бездротової LAN).
Підключення бездротової LAN переривається або погані умови прийому радіосигналу.
  - Перевірте місце встановлення телевізора і бездротового маршрутизатора (точки доступу). На прийом сигналу впливають наступні фактори.
  - - Наявність поблизу інших бездротових пристроїв, наприклад, мікрохвильової печі, флуоресцентних ламп тощо.
  - - Між бездротовим маршрутизатором (точкою доступу) і телевізором знаходиться стіна чи підлога.
  - Якщо наведені вище фактори не є причиною виникнення проблеми, спробуйте встановити дротове підключення LAN.
  - Щоб уникнути інтерференції сигналів у разі використання USB-адаптера бездротової LAN, змініть місце його розташування, підключивши кабель-подовжувач із базовим блоком (продається окремо).

Copyright 2011 Sony Corporation