#

# Інтерактивний посібник i-Manual

- Друк
- Розмір шрифту

- Головна сторінка >
- Опис компонентів >
- Спереду

# Спереду

- Датчик світла
- Датчик пульта дистанційного керування
- (вимкнення зображення/тай-мер)
- (режим очікування)
- I (живлення)

1. Датчик світла

   Вимірювання рівня освітлення приміщення з відповідною настройкою яскравості екрана.

   Не розташовуйте біля датчика жодних предметів. Це може вплинути на його роботу.

2. Датчик пульта дистанційного керування

   Прийом сигналу з пульта дистанційного керування.

   Не розташовуйте біля датчика жодних предметів. Це може вплинути на його роботу.

3. (вимкнення зображення/таймер)

   Світиться зеленим світлом, якщо вибрано [Зображення вимкн].

   Світиться оранжевим світлом під час настройки таймера.

   Світиться або блимає оранжевим світлом у процесі оновлення програмного забезпечення.

   Світиться оранжевим світлом під час настройки запису за таймером на пристрій USB HDD або обладнання, підключене через роз’єм SCART.

   ####

   - Доступність функції запису на пристрій USB HDD залежить від регіону, країни та моделі телевізора.
4. (режим очікування)

   Світиться червоним світлом, коли телевізор перебуває у режимі очікування чи в режимі енергозбереження, а також під час оновлення програмного забезпечення.

5. I (живлення)

   Світиться зеленим світлом, коли телевізор увімкнений.

   Світиться червоним світлом під час здійснення запису за таймером на пристрій USB HDD або обладнання, підключене через роз’єм SCART.

   ####

   - Доступність функції запису на пристрій USB HDD залежить від регіону, країни та моделі телевізора.

Copyright 2011 Sony Corporation