#

# Інтерактивний посібник i-Manual

- Друк
- Розмір шрифту

- Головна сторінка >
- Усунення несправностей >
- Проблеми із зображенням: загальне

# Проблеми із зображенням: загальне

- На екрані з’являються маленькі чорні або яскраві точки.
- Зображення спотворюється.
- Чорно-біле зображення./Темне зображення.
- Екран затемнюється, потім світлішає і т. д.
- Чорно-біле зображення з обладнання, підключеного до гнізд COMPONENT IN.
- Спотворене зображення або звук.

На екрані з’являються маленькі чорні або яскраві точки.
  - Екран складається з пікселів. Маленькі чорні та яскраві точки (пікселі) на екрані не вказують на несправність.
Зображення спотворюється.
  - Настройте для [Motionflow] значення [Стандартн.] або [Вимкн]. (Тільки для моделей, що підтримують функцію [Motionflow].)
  - Змініть поточне значення параметра [Режим фільму].
  - Щоб покращити прийом зображення, настройте для параметра [LNA] значення [Вимкн]. (Доступність параметра [LNA] залежить від ситуації.)
  - Щоб покращити прийом аналогового зображення, настройте функцію [ТАН] (Точна автоматична настройка). (Доступність функції [ТАН] залежить від країни та регіону.)
  - Тримайте телевізор подалі від джерел електричного шуму, таких як мобільні телефони, автомобілі, мотоцикли або фени.
  - У разі використання двожильного проводу з опором 300 Ом приберіть зайву жилу від телевізора або скористайтеся замість цього коаксіальним кабелем на 75 Ом (не постачається). Використовуйте високоякісний коаксіальний кабель з опором 75 Ом (з подвійним екраном).
Чорно-біле зображення./Темне зображення.
  - Виберіть [Скинути] в меню [Зображення].
  - У разі надання параметру [Датчик присутності] значення [Середній] екран тимчасово затемнюється, коли датчик перестає сприймати риси обличчя, або вимикається зображення, якщо на протязі заданого часу відсутній будь-який рух. (Тільки для моделей з інтелектуальним датчиком присутності.)
Екран затемнюється, потім світлішає і т. д.
  - У разі надання параметру [Датчик присутності] значення [Середній] екран тимчасово затемнюється, коли датчик перестає сприймати риси обличчя, або вимикається зображення, якщо на протязі заданого часу відсутній будь-який рух. (Тільки для моделей з інтелектуальним датчиком присутності.)
Чорно-біле зображення з обладнання, підключеного до гнізд COMPONENT IN.
  - Перевірте підключення до гнізд COMPONENT IN і переконайтеся, що штекери повністю вставлені у гнізда.
Спотворене зображення або звук.
  - Тримайте телевізор подалі від джерел електричного шуму, таких як автомобілі, фени, пристрої Wi-Fi, мобільні телефони та оптичне обладнання.
  - У разі встановлення додаткового обладнання залиште деякий простір між ним та телевізором.
  - Перевірте підключення антени та кабелів.
  - Тримайте кабель антени і кабельного телебачення подалі від інших з’єднувальних кабелів.
  - Щоб покращити прийом аналогового звуку і зображення, настройте функцію [ТАН] (Точна автоматична настройка). (Доступність функції [ТАН] залежить від країни та регіону.)
  - Щоб покращити прийом зображення, настройте для параметра [LNA] значення [Вимкн]. (Доступність параметра [LNA] залежить від ситуації.)
  - Щоб покращити прийом аналогового звуку, присвойте параметру [Автофільтр] значення [Низький] або [Високий]. (Доступність функції [Автофільтр] залежить від країни та регіону.)

Copyright 2011 Sony Corporation