#

# Інтерактивний посібник i-Manual

- Друк
- Розмір шрифту

- Головна сторінка >
- Використання інш. обладнання/Інтернету >
- ПК

# ПК

Можна відтворювати музичні файли, зображення та інші матеріали з ПК, підключивши його за допомогою спеціальних кабелів.

15-штирковий кабель D-sub (не постачається)
Аудіокабель (не постачається)
ПК
Телевізор

####

- Рекомендується використовувати ПК-кабель із феритами, наприклад, «з’єднувальний кабель, D-sub 15-штирковий» (ном. номер 1-793-504-11, постачається через сервісні центри Sony) або аналогічний.
- ПК, що підтримує стандарт HDMI, можна підключити за допомогою кабелю HDMI.

## Довідкова таблиця вхідних сигналів з ПК

- VGA
- - По горизонталі (пікселі)/по вертикалі (рядки): 640/480
- - Горизонтальна частота (кГц)/вертикальна частота (Гц): 31,5/60
- - Стандарт: VGA
- SVGA
- - По горизонталі (пікселі)/по вертикалі (рядки): 800/600
- - Горизонтальна частота (кГц)/вертикальна частота (Гц): 37,9/60
- - Стандарт: норми VESA
- XGA
- - По горизонталі (пікселі)/по вертикалі (рядки): 1024/768
- - Горизонтальна частота (кГц)/вертикальна частота (Гц): 48,4/60
- - Стандарт: норми VESA
- WXGA
- - По горизонталі (пікселі)/по вертикалі (рядки): 1280/768, 1280/768, 1360/768
- - Горизонтальна частота (кГц)/вертикальна частота (Гц): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Стандарт: VESA
- SXGA (тільки модель Full HD)
- - По горизонталі (пікселі)/по вертикалі (рядки): 1280/1024
- - Горизонтальна частота (кГц)/вертикальна частота (Гц): 64,0/60
- - Стандарт: VESA
- HDTV* (тільки модель Full HD)
- - По горизонталі (пікселі)/по вертикалі (рядки): 1920/1080
- - Горизонтальна частота (кГц)/вертикальна частота (Гц): 67,5/60
- - Стандарт: EIA*

####

- Вхід ПК на цьому телевізорі не підтримує синхронізацію в каналі зеленого кольору або композитну синхронізацію.
- Вхід ПК на цьому телевізорі не підтримує черезрядкові сигнали.
- Для оптимальної якості зображення рекомендується використовувати сигнали, наведені в таблиці. У режимі Plug and Play сигнали з вертикальною частотою 60 Гц виявляються автоматично. (Можливо знадобиться перезавантаження ПК.)

* Синхронізація 1080p, що застосовується до входу HDMI, здійснюється як синхронізація відео, а не ПК. Це впливає на настройки [Налаштування системи] і [Дисплей]. Для перегляду матеріалів з ПК присвойте параметру [Вибір сцени] значення [Графіка], параметру [Формат екрану] — [Широкий], а параметру [Зона відображення] — [Повн. розд.здатн.]. (Параметр [Зона відображення] можна настроїти тільки в тому випадку, якщо [Автом. площа зображення] має значення [Вимкн].)

Copyright 2011 Sony Corporation