#

# Інтерактивний посібник i-Manual

- Друк
- Розмір шрифту

- Головна сторінка >
- Використання інш. обладнання/Інтернету >
- Відеомагнітофон/DVD-програвач

# Відеомагнітофон/DVD-програвач

Підключення відеомагнітофона чи програвача DVD до телевізора. Тип кабелю залежить від вихідних гнізд програвача.

До телевізора можна підключити відеомагнітофон або програвач DVD. Підбирайте з’єднувальний кабель відповідно до вихідних гнізд програвача.

## Підключення HDMI

Кабель HDMI (не постачається)
Відеомагнітофон/програвач DVD
Телевізор

####

- Для оптимальної якості зображення рекомендується з’єднання HDMI.

## Підключення за допомогою компонентного відеокабелю

Компонентний відеокабель (не постачається)
Телевізор
Аудіокабель (не постачається)
Відеомагнітофон/програвач DVD

## Підключення SCART

Кабель SCART (не постачається)
Відеомагнітофон/програвач DVD
Телевізор

####

- Залежно від підключеного відеомагнітофона/програвача DVD з’єднання SCART може забезпечувати таку саму якість зображення, що й підключення за допомогою композитного кабелю.
- Поточну передачу цифрового мовлення можна записувати на обладнання, підключене через роз’єм SCART. Натисніть OPTIONS, виберіть [Запис через SCART ввімкн.] і розпочніть запис на підключеному обладнанні.

## Підключення за допомогою композитного кабелю

Композитний відео/аудіокабель (не постачається)
Відеомагнітофон/програвач DVD
Телевізор

## Перегляд зображень із підключеного обладнання

1. Увімкніть підключене обладнання.

2. Натисніть і виберіть потрібне джерело вхідного сигналу.

Copyright 2011 Sony Corporation