#

# Інтерактивний посібник i-Manual

- Друк
- Розмір шрифту

- Головна сторінка >
- Налаштування/Головне меню >
- Дисплей >
- Налашт. вхідн. відеосигналу

# Налашт. вхідн. відеосигналу

####

- Доступність параметрів [SBM], [Система кольору] і [Режим цифрового телезображення] залежить від країни, регіону і моделі телевізора.

Кольорова матриця
  Відтворення сигналів, отриманих шляхом вирахування із різних сигналів складової яскравості. Рекомендується не змінювати заводське значення параметра.
Динамічний діапазон HDMI
  Створення природного кольору шляхом зміни відтворення тону яскравості вхідних кольорових сигналів HDMI. У звичайних умовах використання рекомендується значення [Авто], яке змінює відтворення тону автоматично. Якщо чорні/білі кольори видаються змазаними, виберіть [Повний].
SBM
  Створення градацій за допомогою технології Super Bit Mapping.
Система кольору
  Настройка системи кольорів відповідно до вхідного сигналу, що надходить від джерела.
Режим цифрового телезображення
  [Оптим. для тексту/графіки]: оптимізація якості тексту і графіки для цифрових інформаційних послуг.
  [Оптимізація для відео]: оптимізація якості зображення для передач цифрового мовлення.

  ####

  - Якщо встановлено режим [Оптимізація для відео], то при зміні роздільної здатності передачі цифрового мовлення на короткий час може зникнути зображення або звук. У такому разі виберіть [Оптим. для тексту/графіки].

Copyright 2011 Sony Corporation