#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Description des éléments >
- Avant

# Avant

- Détecteur de lumière
- Détecteur de télécommande
- (Sans image/Minuterie)
- (Veille)
- I (Marche/Arrêt)

1. Détecteur de lumière

   Détecte le niveau d’éclairage ambiant et règle la luminosité de l’écran en conséquence.

   Ne posez aucun objet près du détecteur, car cela pourrait gêner son fonctionnement.

2. Détecteur de télécommande

   Reçoit les signaux de la télécommande.

   Ne posez aucun objet près du détecteur, car cela pourrait gêner son fonctionnement.

3. (Sans image/Minuterie)

   S’allume en vert lorsque vous sélectionnez [Sans image].

   S’allume en orange lorsque vous réglez la minuterie.

   S’allume et/ou clignote en orange pendant la mise à niveau du logiciel.

   S’allume en orange lorsque vous configurez l’enregistrement programmé sur le disque dur USB ou l’appareil raccordé via une connexion PERITEL.

   ####

   - Il se peut que la fonction d’enregistrement de disque dur USB ne soit pas disponible selon le modèle/région/pays.
4. (Veille)

   S’allume en rouge lorsque votre téléviseur est en mode de veille, en mode d’économie d’énergie du PC ou lors de la mise à niveau du logiciel.

5. I (Marche/Arrêt)

   S’allume en vert lorsque le téléviseur est sous tension.

   S’allume en rouge si l’enregistrement programmé sur le disque dur USB ou l’appareil raccordé via une connexion PERITEL est en cours.

   ####

   - Il se peut que la fonction d’enregistrement de disque dur USB ne soit pas disponible selon le modèle/région/pays.

Copyright 2011 Sony Corporation