#

# i-Manual online

- Ispis
- Veličina fonta

- Vrh stranice >
- »BRAVIA« TV značajke >
- Bežični LAN spreman

# Bežični LAN spreman

Osigurava bežično povezivanje vašeg televizora u mrežu spajanjem USB bežičnog LAN adaptera u USB priključnicu vašeg televizora.

Spajanjem USB bežičnog LAN adaptera UWA-BR100 (od prosinca 2010. godine) na USB priključak vašeg televizora u mogućnosti ste uspostaviti bežičnu mrežnu vezu.

Internet
Modem
Bežični ruter
(pristupna točka)
TV
USB bežični LAN adapter

####

- USB bežični LAN adapter se isporučuje u kompletu ili je dostupan kao dodatna oprema, ovisno o vašem modelu televizora. USB bežični LAN adapter možda nije dostupan u nekim regijama/državama.
- Ako vaš TV ima dva USB priključka, svakako priključite adapter za USB bežični LAN u gornji priključak USB.

## Povezivanje na vašu bežičnu LAN vezu

1. Postavljanje vašeg bežičnog rutera (ili pristupne točke).

   Za detalje pogledajte priručnik s uputama za vaš bežični ruter (ili pristupnu točku).

2. Provjerite okruženje svoje bežične LAN veze korištenjem donje tablice.

####

- Savjeti za besprijekorni video streaming: Promijenite postavku svog bežičnog usmjerivača (ili pristupne točke) na 802.11n i 5 GHz ako je to moguće. Detalje o tome kako promijeniti postavku potražite u priručniku s uputama za bežični usmjerivač (ili pristupnu točku).

Koristite li sigurnu bežičnu LAN vezu?
DA →
Koristite li bežični ruter (ili pristupnu točku) koji je kompatibilan sa standardom zaštićenog Wi-Fi postavljanja - Wi-Fi Protected Setup (WPS)?
DA →
Ako vaš bežični ruter (ili pristupna točka) ima tipku WPS, postupite sukladno VRSTI 1.
Ako vaš bežični ruter (ili pristupna točka) ima PIN kod, postupite sukladno VRSTI 2.
Ako vaš bežični ruter (ili pristupna točka) ima tipku WPS i PIN kod, postupite sukladno VRSTI 1.
NE
↓
NE
↓
Postupite sukladno VRSTI 4.
Postupite sukladno VRSTI 3.

## VRSTA 1: mreža zaštićena korištenjem tipke WPS

1. Provjerite gdje se nalazi tipka WPS na vašem bežičnom ruteru (ili pristupnoj točci) i provjerite kako se koristi.

2. Pritisnite HOME, pa odaberite → [Mreža] → [Postavljanje mreže].
   Prikazuje se početni zaslon.

3. Odaberite [WLAN postavke] → [WPS (Pritisni gumb)], pa potom slijedite upute na zaslonu.

## VRSTA 2: mreža zaštićena korištenjem PIN koda

1. Pritisnite HOME, pa odaberite → [Mreža] → [Postavljanje mreže].
   Prikazuje se početni zaslon.

2. Odaberite [WLAN postavke] → [WPS (PIN)], pa potom slijedite upute na zaslonu.

## VRSTA 3: mreža zaštićena korištenjem funkcije SSID i sigurnosne lozinke

1. Provjerite SSID (ime bežične mreže) i sigurnosnu lozinku (WEP ili lozinku WPA) vašeg bežičnog rutera (ili pristupne točke).
   Ako ih ne znate, pogledajte priručnik s uputama za vaš bežični ruter (ili pristupnu točku).

2. Pritisnite HOME, pa odaberite → [Mreža] → [Postavljanje mreže].
   Prikazuje se početni zaslon.

3. Odaberite [WLAN postavke] → [Pretraži].

4. Odaberite mrežu s popisa pronađenih bežičnih mreža pa slijedite upute na zaslonu.

## VRSTA 4: nezaštićena mreža korištenjem samo funkcije SSID

1. Provjerite SSID (ime bežične mreže).
   Ako ne znate SSID, pogledajte priručnik s uputama za vaš bežični ruter (ili pristupnu točku).

2. Pritisnite HOME, pa odaberite → [Mreža] → [Postavljanje mreže].
   Prikazuje se početni zaslon.

3. Odaberite [WLAN postavke] → [Pretraži].

4. Odaberite mrežu s popisa pronađenih bežičnih mreža pa slijedite upute na zaslonu.

Copyright 2011 Sony Corporation