#

# i-Manual online

- Stampa
- Dimensione font

- Inizio pagina >
- Descrizione dei componenti >
- Anteriore

# Anteriore

- Sensore luce ambiente
- Sensore del telecomando
- (Immagine Assente/Timer)
- (Standby)
- I (Accensione)

1. Sensore luce ambiente

   Consente di rilevare il livello di luce nell’ambiente e di regolare di conseguenza la luminosità dello schermo.

   Non posizionare alcun oggetto davanti al sensore. Il suo funzionamento potrebbe risentirne.

2. Sensore del telecomando

   Consente di ricevere i segnali dal telecomando.

   Non posizionare alcun oggetto davanti al sensore. Il suo funzionamento potrebbe risentirne.

3. (Immagine Assente/Timer)

   Si illumina in verde quando si seleziona [Immagine Assente].

   Si illumina in arancione quando si imposta il timer.

   Si illumina e/o lampeggia in arancione durante un aggiornamento del software.

   Si illumina in arancione quando si imposta la registrazione con timer sull’unità disco rigido USB o sull’apparecchio collegato mediante un collegamento SCART.

   ####

   - La disponibilità della funzione di registrazione USB HDD dipende da modello/zona/paese.
4. (Standby)

   Si illumina in rosso quando il televisore è nella modalità Standby, nella modalità di risparmio energetico del PC o durante un aggiornamento del software.

5. I (Accensione)

   Si illumina in verde quando il televisore è acceso.

   Si illumina in rosso quando è in corso la registrazione con timer sull’unità disco rigido USB o sull’apparecchio collegato mediante un collegamento SCART.

   ####

   - La disponibilità della funzione di registrazione USB HDD dipende da modello/zona/paese.

Copyright 2011 Sony Corporation