#

# i-Manual online

- Stampa
- Dimensione font

- Inizio pagina >
- Uso di altri apparecchi/Internet >
- Internet/LAN wireless >
- Predisposizione per LAN wireless

# Predisposizione per LAN wireless

Con l’inserimento di un adattatore LAN wireless USB UWA-BR100 (a partire da dicembre 2010) nella porta USB del televisore, è possibile creare una connessione di rete wireless.

Internet
Modem
Router wireless
(punto di accesso)
Televisore
Adattatore LAN wireless USB

####

- La disponibilità del’adattatore LAN wireless USB (in dotazione o come accessorio opzionale) dipende dal modello del televisore. La disponibilità dell’adattatore LAN wireless USB dipende inoltre dai paesi e dalle aree geografiche.
- Se il televisore ha due porte USB, assicurarsi di collegare l’adattatore LAN wireless USB alla porta USB superiore.

## Connessione alla LAN wireless

1. Configurare il router wireless (o il punto di accesso).

   Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni del router wireless (o del punto di accesso).

2. Controllare l’ambiente LAN wireless facendo riferimento alla seguente tabella.

####

- Suggerimento per uno streaming video fluido: se possibile, impostare il router wireless (o il punto di accesso) su 802.11n e 5 GHz. Per i dettagli su come modificare l’impostazione, consultare il manuale di istruzioni del router wireless (o del punto di accesso).

È in uso una LAN wireless sicura?
SÌ →
È in uso un router wireless (o un punto di accesso) compatibile con Wi-Fi Protected Setup (WPS)?
SÌ →
Se il router wireless (o il punto di accesso) dispone di un pulsante WPS, procedere alla sezione TIPO 1.
Se il router wireless (o il punto di accesso) dispone di un codice PIN, procedere alla sezione TIPO 2.
Se il router wireless (o il punto di accesso) dispone sia di un pulsante WPS sia di un codice PIN, procedere alla sezione TIPO 1.
NO
↓
NO
↓
Procedere alla sezione TIPO 4.
Procedere alla sezione TIPO 3.

## TIPO 1: Rete protetta con pulsante WPS

1. Controllare la posizione del pulsante WPS sul router wireless (o sul punto di accesso) e verificarne le modalità di utilizzo.

2. Premere HOME, quindi selezionare → [Rete] → [Impostazione rete].
   Viene visualizzata la schermata di avvio.

3. Selezionare [Impostazione rete wireless] → [WPS (pulsante)], quindi attenersi alle istruzioni a schermo.

## TIPO 2: Rete protetta con codice PIN

1. Premere HOME, quindi selezionare → [Rete] → [Impostazione rete].
   Viene visualizzata la schermata di avvio.

2. Selezionare [Impostazione rete wireless] → [WPS (PIN)], quindi attenersi alle istruzioni a video.

## TIPO 3: Rete protetta con SSID e chiave di protezione

1. Controllare il SSID (nome della rete wireless) e la chiave di protezione (chiave WEP o WPA) del router wireless (o del punto di accesso).
   Se queste informazioni non sono note, consultare il manuale di istruzioni del router wireless (o del punto di accesso).

2. Premere HOME, quindi selezionare → [Rete] → [Impostazione rete].
   Viene visualizzata la schermata di avvio.

3. Selezionare [Impostazione rete wireless] → [Scansione].

4. Selezionare una rete dall’elenco di reti wireless rilevate, quindi attenersi alle istruzioni a schermo.

## TIPO 4: Rete non protetta con SSID

1. Controllare il SSID (nome della rete wireless).
   Se il SSID non è noto, consultare il manuale di istruzioni del router wireless (o del punto di accesso).

2. Premere HOME, quindi selezionare → [Rete] → [Impostazione rete].
   Viene visualizzata la schermata di avvio.

3. Selezionare [Impostazione rete wireless] → [Scansione].

4. Selezionare una rete dall’elenco di reti wireless rilevate, quindi attenersi alle istruzioni a schermo.

Copyright 2011 Sony Corporation