#

# Internetinis vadovas

- Spausdinti
- Šrifto dydis

- Puslapio viršus >
- „BRAVIA“ TV funkcijos >
- Bevielis LAN parengtas

# Bevielis LAN parengtas

Prie televizoriaus USB prievado prijungus USB bevielio LAN tinklo adapterį, televizoriui tiekia bevielio tinklo ryšį.

Įkišę USB belaidį LAN adapterį UWA-BR100 (nuo 2010 m. gruodžio) į televizoriaus USB prievadą galite sukurti bevielio ryšio tinklą.

Internetas
Modemas
Bevielis maršrutizatorius
(prieigos taškas)
Televizorius
USB bevielis LAN adapteris

####

- Nelygu televizoriaus modelis, USB bevielis LAN adapteris tiekiamas kartu arba jį galima įsigyti kaip pasirinktinį priedą. Kai kuriuose regionuose / šalyse USB bevielio LAN adapterio gali nebūti.
- Jei televizorius turi dvi USB jungtis, USB bevielio tinklo adapterį junkite į viršutiniąją.

## Kaip prisijungti prie bevielio LAN

1. Nustatykite bevielį maršrutizatorių (arba prieigos tašką).

   Daugiau informacijos ieškokite bevielio maršrutizatoriaus (arba prieigos taško) instrukcijose.

2. Vadovaudamiesi toliau pateikiama schema patikrinkite bevielio LAN aplinką.

####

- Patarimas, kaip sklandžiai priimti vaizdo transliaciją: jei galima, pakeiskite belaidžio maršrutizatoriaus (arba prieigos taško) nustatymą – parinkite 802.11n ir 5 GHz. Daugiau informacijos apie nustatymo keitimą ieškokite belaidžio maršrutizatoriaus (arba prieigos taško) naudojimo instrukcijoje.

Ar naudojate saugų bevielį LAN?
TAIP →
Ar naudojate su „Wi-Fi“ apsaugota sąranka (WPS) suderinamą bevielį maršrutizatorių (arba prieigos tašką)?
TAIP →
Jei bevielis maršrutizatorius (arba prieigos taškas) turi mygtuką WPS, eikite prie 1 TIPO.
Jei bevielis maršrutizatorius (arba prieigos taškas) turi PIN kodą, eikite prie 2 TIPO.
Jei bevielis maršrutizatorius (arba prieigos taškas) turi ir mygtuką WPS, ir PIN kodą, eikite prie 1 TIPO.
NE
↓
NE
↓
Eikite prie 4 TIPO.
Eikite prie 3 TIPO.

## 1 TIPAS: naudojant WPS mygtuką apsaugotas tinklas

1. Pažiūrėkite bevielio maršrutizatoriaus (arba prieigos taško) WPS mygtuko vietą ir pasitikrinkite, kaip jį naudoti.

2. Paspauskite HOME ir pasirinkite → [Tinklas] → [Tinklo diegimas].
   Pasirodys paleisties ekranas.

3. Pasirinkite [Bevielio tinklo diegimas] → [WPS (Spauskite klavišą)] ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

## 2 TIPAS: naudojant PIN kodą apsaugotas tinklas

1. Paspauskite HOME ir pasirinkite → [Tinklas] → [Tinklo diegimas].
   Pasirodys paleisties ekranas.

2. Pasirinkite [Bevielio tinklo diegimas] → [WPS (PIN)] ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

## 3 TIPAS: naudojant SSID ir saugos raktą apsaugotas tinklas

1. Pažiūrėkite bevielio maršrutizatoriaus (arba prieigos taško) SSID (bevielio tinklo pavadinimą) ir saugos raktą (WEP arba WPA raktą).
   Jei nežinote, ieškokite bevielio maršrutizatoriaus (arba prieigos taško) instrukcijose.

2. Paspauskite HOME ir pasirinkite → [Tinklas] → [Tinklo diegimas].
   Pasirodys paleisties ekranas.

3. Pasirinkite [Bevielio tinklo diegimas] → [Skanuoti].

4. Iš nuskenuotų bevielių tinklų pasirinkite tinklą ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

## 4 PASTABA: naudojant tik „SSID“ neapsaugotus tinklus

1. Pažiūrėkite „SSID“ (bevielio tinklo pavadinimas).
   Jei nežinote „SSID“, ieškokite bevielio maršrutizatoriaus (arba prieigos taško) instrukcijose.

2. Paspauskite mygtuką „HOME“ ir pasirinkite → [Tinklas] → [Tinklo diegimas].
   Pasirodys paleisties ekranas.

3. Pasirinkite [Bevielio tinklo diegimas] → [Skanuoti].

4. Iš nuskenuotų bevielių tinklų pasirinkite tinklą ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Copyright 2011 Sony Corporation