#

# Internetinis vadovas

- Spausdinti
- Šrifto dydis

- Puslapio viršus >
- Kitos įrangos / interneto naudojimas >
- Kompiuteris

# Kompiuteris

Mėgaukitės muzika, nuotraukomis ir kitu turiniu iš AK, prijungto su tam skirtais kabeliais.

„D-sub 15“ kabelis (nepridedamas)
Garso kabelis (nepridedamas)
AK
Televizorius

####

- Rekomenduojama naudoti AK kabelius su feritais, pvz., „jungtį D-sub 15“ (ref. 1-793-504-11, galima įsigyti Sony paslaugų centre) arba analogus.
- HDMI palaikantį AK galite prijungti su HDMI kabeliu.

## Informacinė AK įvesties signalo lentelė

- VGA
- - Horizontali (pikseliai) / vertikali (linija): 640/480
- - Horizontalusis dažnis (kHz) / vertikalusis dažnis (Hz): 31,5/60
- - Standartas: VGA
- SVGA
- - Horizontali (pikseliai) / vertikali (linija): 800/600
- - Horizontalusis dažnis (kHz) / vertikalusis dažnis (Hz): 37,9/60
- - Standartas: VESA direktyvos
- XGA
- - Horizontali (pikseliai) / vertikali (linija): 1024/768
- - Horizontalusis dažnis (kHz) / vertikalusis dažnis (Hz): 48,4/60
- - Standartas: VESA direktyvos
- WXGA
- - Horizontali (pikseliai) / vertikali (linija): 1280/768, 1280/768, 1360/768
- - Horizontalusis dažnis (kHZ) / vertikalusis dažnis (HZ): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Standartas: VESA
- SXGA (tik „Full-HD“ modeliai)
- - Horizontali (pikseliai) / vertikali (linija): 1280/1024
- - Horizontalusis dažnis (kHZ) / vertikalusis dažnis (Hz): 64,0/60
- - Standartas: VESA
- HDTV* (tik „Full-HD“ modeliai)
- - Horizontali (pikseliai) / vertikali (linija): 1920/1080
- - Horizontalusis dažnis (kHz) / vertikalusis dažnis (Hz): 67,5/60
- - Standartas: EIA*

####

- Ši televizoriaus AK įvestis nepalaiko „Sync on Green“ arba „Composite Sync“.
- Televizoriaus AK įvestis neatpažįsta susipynusių signalų.
- Optimaliai vaizdo kokybei užtikrinti rekomenduojama naudoti signalus lentelėje. Vykstant savaiminiam diegimui signalai su 60 Hz vertikaliuoju dažniu bus trinami automatiškai. (Gali tekti iš naujo įkelti AK operacinę sistemą.)

* 1080p sinchronizavimas, kai taikomas su HDMI įvestimi, bus apdorojamas ne kaip AK, o kaip vaizdo sinchronizavimas. Tai paveiks nustatymus [Sistemos nustatymai] ir [Ekranas]. Jei norite pažiūrėti AK turinį, parinkčiai [Scenos pasirinkimas] nustatykite [Grafika], [Ekrano formatas] – [Pilnas] ir [Peržiūros plotas] – [Full Pixel] (funkcija [Peržiūros plotas] konfigūruojama tik tada, kai parinkčiai [Automatinio rodymo vieta] nustatyta [Išjungta]).

Copyright 2011 Sony Corporation