#

# Internetinis vadovas

- Spausdinti
- Šrifto dydis

- Puslapio viršus >
- Kitos įrangos / interneto naudojimas >
- USB prietaisas (pvz., skaitm. fotoap.)

# USB prietaisas (pvz., skaitm. fotoap.)

Prijungę SONY skaitmeninį fotoaparatą arba kitą su USB suderinamą įrenginį, televizoriaus ekrane mėgausitės nuotraukomis, muziką, vaizdo įrašus.

Prijungę įrangą per USB kabelį galite mėgautis nuotraukomis, muzika ir vaizdo įrašais, išsaugotais Sony skaitmeniniame fotoaparate, vaizdo kameroje arba USB įrenginyje.

Televizorius
USB įrenginys
USB kabelis (nepridedamas)

## Nuotraukų, muzikos, vaizdo įrašų leidimas

1. Paspauskite HOME ir pasirinkite → [Nuotraukos], [Muzika] arba [Vaizdai] → pageidaujamą USB įrenginį.

2. Iš sąrašo pasirinkite norimus leisti failus arba aplankus.

####

- Fotografijų peržiūra prasideda automatiškai, kai įjungę televizorių prijungiate USB įrenginį ir per [USB auto paleistis] nustatymus pasirenkate [Skaidrių rodymas] arba [Miniatiūrų rodymas]. Kad atkūrimas prasidėtų automatiškai, fotografijų failai turi būti saugomi aplanke esančiame DCIM aplanke. Taip pat aplankas DCIM aplanke turi turėti vardą, kurį sudarytų 3 skaitmenų ir 5 raidžių derinys (gali būti ir „_“), pvz., 101MSDCF.
- Jungiant Sony skaitmeninę kamerą prie televizoriaus USB kabeliu, USB ryšio nustatymai kameroje turi būti nustatyti [Auto] arba [DIDELĖS TALPOS LAIKMENA] režimu.
- Rodyti 3D slenkamosios panoramos nuotraukas galima tik tada, jei parinkčiai [Skaidrių rodymo efektai] nustatyta [Paprastas]. (Ši funkcija galima tik modeliuose su 3D vaizdo rodymo funkcija.) Kad patvirtintumėte nustatymą, paspauskite mygtuką OPTIONS, tada pasirinkite [Atkūrimo parinktys] → [Skaidrių rodymo efektai] → [Paprastas].
- Perslinkti panoramines nuotraukas galima tik tada, jei parinkčiai [Skaidrių rodymo efektai] nustatyta [Paprastas]/[Išnykimas]. Kad patvirtintumėte nustatymą, paspauskite mygtuką OPTIONS, tada pasirinkite [Atkūrimo parinktys] → [Skaidrių rodymo efektai] → [Paprastas]/[Išnykimas].

## Suderinami USB įrenginiai / formatai

- Atnaujintos informacijos apie suderinamus USB įrenginius ieškokite nurodytame tinklalapyje.
  http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
- USB žiūryklė palaiko FAT12, FAT16, FAT32 ir exFAT failų sistemas.
- Galimas šių nuotraukų failų formatų USB atkūrimas:
- - JPEG (JPEG formato failai su plėtiniu „.jpg“ ir atitinkantys DCF arba „Exif“)
- - RAW (ARW/ARW 2.0 formato failai su plėtiniu „.arw“) (tik peržiūrėti)
- - MPO (failai su plėtiniu „.mpo“)
- Slinkti galima tik nurodyto pločio ir aukščio panoraminius JPEG failus. (Jei JPEG failas buvo taisytas kompiuteriu ar pan., slinkti gali nepavykti.)
- - Slenkant išilgai: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096
- - Slenkant statmenai: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480
- Galimas šių muzikos failų formatų USB atkūrimas:
- - MP3 (failai su plėtiniu „.mp3“, kurie neapsaugoti autorių teisėmis)
- - WAV (failai su plėtiniu „.wav“)
- Galimas šių vaizdo failų formatų USB atkūrimas:
- - AVCHD (failai su plėtiniu „.mts“ arba „.m2ts“)
- - MP4 (AVC) (failai su plėtiniu „.mp4“)
- - MP4 (MPEG4) (failai su plėtiniu „.mp4“)
- - MPEG1 (failai su plėtiniu „.mpg“)
- - MPEG2 (failai su plėtiniu „.mpg“)
- - DivX (failai su plėtiniu „.divx“ arba „.avi“)
- Vaizdo failai išdėstyti tokioje aplankų struktūroje (hierarchinė padėtis):
  /AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
  /PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
  /MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4

####

- Saugokite, kad neprarastumėte savo bylų: sukurkite atsarginę visų USB įrenginyje saugomų laikmenų kopiją. SONY neprisiima atsakomybės už prarastus arba sugadintus duomenis, saugomus USB įrenginyje.
- Priklausomai nuo rinkmenos, peržiūra gali būti negalima net atpažįstamu formatu.

Copyright 2011 Sony Corporation