#

# i-Manual online

- Afdrukken
- Formaat lettertype

- Startpagina >
- Andere apparatuur/internet gebruiken >
- Internet/draadloos LAN >
- Geschikt voor draadloos LAN

# Geschikt voor draadloos LAN

Door de USB-adapter voor draadloos LAN UWA-BR100 (vanaf december 2010) te plaatsen in de USB-poort van uw tv kunt u een draadloze netwerkverbinding maken.

Internet
Modem
Draadloze router
(toegangspunt)
Tv
USB-adapter voor draadloos LAN

####

- De USB-adapter voor draadloos LAN is bijgeleverd of beschikbaar als een optioneel accessoire, afhankelijk van het model van uw tv. De USB-adapter voor draadloos LAN is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde regio's/landen.
- Als uw tv over twee USB-poorten beschikt, dient u de USB-adapter voor draadloos LAN aan te sluiten aan de bovenste USB-poort.

## Verbinding maken met uw draadloos LAN

1. Stel uw draadloze router (of toegangspunt) in.

   Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw draadloze router (of toegangspunt) voor meer informatie.

2. Controleer uw draadloze LAN-omgeving aan de hand van het volgende schema.

####

- Tip voor vloeiende video-streaming: wijzig de instelling van uw draadloze router (of toegangspunt) indien mogelijk naar 802.11n en 5GHz. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw draadloze router (of toegangspunt) voor meer informatie over het wijzigen van de instelling.

Gebruikt u een beveiligd draadloos LAN?
JA →
Gebruikt u een draadloze router (of toegangspunt) dat compatibel is met Wi-Fi Protected Setup (WPS)?
JA →
Ga naar TYPE 1 als uw draadloze router (of toegangspunt) een WPS-knop heeft.
Ga naar TYPE 2 als uw draadloze router (of toegangspunt) een PIN-code heeft.
Ga naar TYPE 1 als uw draadloze router (of toegangspunt) zowel een WPS-knop als een PIN-code heeft.
NEE
↓
NEE
↓
Ga naar TYPE 4.
Ga naar TYPE 3.

## TYPE 1: beveiligd netwerk met behulp van de WPS-toets

1. Controleer de positie van de WPS-knop op uw draadloze router (of toegangspunt) en ga na hoe u deze dient te gebruiken.

2. Druk op HOME en selecteer vervolgens → [Netwerk] → [Netwerkinstellingen].
   Het beginscherm verschijnt.

3. Kies [Draadloze instellingen] → [WPS (drukknop)] en volg vervolgens de instructies op het scherm.

## TYPE 2: beveiligd netwerk met behulp van de PIN-code

1. Druk op HOME en selecteer vervolgens → [Netwerk] → [Netwerkinstellingen].
   Het beginscherm verschijnt.

2. Kies [Draadloze instellingen] → [WPS (PIN)] en volg vervolgens de instructies op het scherm.

## TYPE 3: beveiligd netwerk met behulp van SSID en een beveiligingssleutel

1. Controleer de SSID (naam van het draadloos netwerk) en de beveiligingssleutel (WEP- of WPA-sleutel) van uw draadloze router (of toegangspunt).
   Als u deze niet kent, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw draadloze router (of toegangspunt).

2. Druk op HOME en selecteer vervolgens → [Netwerk] → [Netwerkinstellingen].
   Het beginscherm verschijnt.

3. Kies [Draadloze instellingen] → [Scannen].

4. Kies een netwerk uit de lijst met gevonden draadloze netwerken en volg vervolgens de instructies op het scherm.

## TYPE 4: onbeveiligd netwerk met behulp van alleen SSID

1. Controleer de SSID (naam van het draadloos netwerk).
   Als u de SSID niet kent, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw draadloze router (of toegangspunt).

2. Druk op HOME en selecteer vervolgens → [Netwerk] → [Netwerkinstellingen].
   Het beginscherm verschijnt.

3. Kies [Draadloze instellingen] → [Scannen].

4. Kies een netwerk uit de lijst met gevonden draadloze netwerken en volg vervolgens de instructies op het scherm.

Copyright 2011 Sony Corporation