#

# Instrukcja obsługi i-Manual online

- Drukuj
- Rozmiar czcionki

- Strona górna >
- Używanie innych urządzeń/Internetu >
- Internet/bezprzewodowa sieć LAN >
- Przewodowa sieć LAN

# Przewodowa sieć LAN

Podłączenie do przewodowej sieci LAN zapewnia dostęp do Internetu i do sieci domowej.

Podłącz kabel LAN do telewizora, a następnie skonfiguruj sieć.

Modem z funkcją routera
Internet
Telewizor

## Konfiguracja sieci dla przewodowej sieci LAN

1. Skonfiguruj router LAN.

2. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz → [Sieć] → [Ustawienia sieci].
   Pojawi się ekran startowy.

3. Wybierz [Ustawienia sieci przewodowej] → [Automat.] lub [Własny].
   [Automat.]: pozwala na automatyczną konfigurację sieci przewodowej.
   [Własny]: pozwala na ręczną konfigurację adresu IP i serwera proxy.

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

####

- Elementy konfiguracji (np. adres IP, maska podsieci, DHCP) mogą się różnić w zależności od dostawcy Internetu i routera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, sięgnij do podręcznika użytkownika dostarczonego przez dostawcę Internetu albo dostarczonego z routerem.

Copyright 2011 Sony Corporation