#

# Instrukcja obsługi i-Manual online

- Drukuj
- Rozmiar czcionki

- Strona górna >
- Opis części >
- Tył

# Tył

- LAN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/3/4

1. LAN

   Połączenie z istniejącą siecią za pomocą kabla Ethernet.

2. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Za pomocą wejścia cyfrowego można odtwarzać dźwięk telewizora na podłączonym systemie kina domowego.

3. Wejście RF umożliwiające połączenie z telewizją kablową lub anteną.

   ####

   - W przypadku modeli zgodnych z telewizją satelitarną dostępne jest także wejście satelitarne.
4. / AV1

   Podłącz za pomocą kabla SCART. W przypadku podłączania analogowego dekodera tuner telewizora wysyła zakodowane sygnały do dekodera, a dekoder rozkodowuje je przed wysłaniem.

   ####

   - Ustawienia wyjścia SCART należy wprowadzić przy przesyłaniu cyfrowego sygnału RF w niektórych modelach lub krajach. Naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz polecenie [Nagryw. SCART wł.].
5. AV2, / COMPONENT IN

   To wejście może być używane jako kompozytowe wejście wideo lub komponentowe wejście wideo. W przypadku podłączenia do urządzenia mono podłącz do gniazda typu jack L (MONO).

   W przypadku podłączenia kompozytowego, podłącz do AV2 dla sygnału wideo oraz do (L/R) w / COMPONENT IN dla sygnału audio.

   W przypadku podłączenia komponentowego, użyj Y, PB i PR dla sygnału wideo, podłącz również do (L/R) dla sygnału audio.

   ####

   - Telewizor automatycznie wykrywa i przełącza pomiędzy AV2 i / COMPONENT IN. Aby ręcznie ustawić typ wejścia, naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz → [Wejścia zewnętrzne] → [Wejście AV2/Component].
6. HDMI IN 1/3/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) zapewnia nieskompresowany, w pełni cyfrowy interfejs audio/wideo łączący ten telewizor z dowolnym urządzeniem audio/wideo zgodnym z HDMI. Dodatkowo, w przypadku podłączenia urządzenia zgodnego ze „Sterowaniem przez HDMI” obsługiwana jest komunikacja z podłączonym urządzeniem.

   ####

   - Pamiętaj, aby używać wyłącznie autoryzowanego kabla HDMI z logo HDMI.
   - W przypadku podłączenia cyfrowego systemu audio zgodnego z technologią Audio Return Channel (ARC), użyj HDMI IN 1. W przypadku braku takiej zgodności wymagane jest dodatkowe połączenie z DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Jeśli urządzenie jest wyposażone w gniazdo DVI typu jack, podłącz je do HDMI IN 4 poprzez interfejs adaptera DVI - HDMI (niedostarczony) i podłącz gniazda wyjściowe audio typu jack urządzenia do PC/HDMI 4 AUDIO IN.

Copyright 2011 Sony Corporation