#

# Instrukcja obsługi i-Manual online

- Drukuj
- Rozmiar czcionki

- Strona górna >
- Rozwiązywanie problemów >
- Symptomy obrazu: ogólne

# Symptomy obrazu: ogólne

- Na ekranie widać małe czarne i/lub jasne punkty.
- Obraz jest zniekształcony.
- Brak kolorów/Obraz jest ciemny
- Ekran przełącza się między ciemnym i jasnym obrazem.
- Nie ma kolorowego obrazu z urządzenia podłączonego do gniazd typu jack COMPONENT IN.
- Zniekształcony obraz i/lub dźwięk.

Na ekranie widać małe czarne i/lub jasne punkty.
  - Ekran zbudowany jest z pikseli. Małe czarne i/lub jasne punkty (piksele) widoczne na ekranie nie oznaczają awarii.
Obraz jest zniekształcony.
  - Ustaw [Motionflow] na [Standardowe] lub [Wył.]. (Dotyczy wyłącznie modeli zgodnych z [Motionflow].)
  - Zmień bieżące ustawienie [Tryb filmu] na inne ustawienie.
  - Ustaw [LNA] na [Wył.], aby poprawić odbiór obrazu. (Funkcja [LNA] może nie być dostępna w niektórych sytuacjach.)
  - Wyreguluj [ARC] (automatyczne dokładne strojenie), aby poprawić odbiór obrazu w przypadku sygnału analogowego. (Funkcja [ARC] może nie być dostępna w niektórych regionach/krajach).
  - Ustaw telewizor z dala od źródeł szumu, takich jak telefony komórkowe, samochody, motocykle lub suszarki do włosów.
  - Jeśli używasz dwużyłowego kabla 300-omowego, odsuń nadmiar kabla z dala od telewizora albo spróbuj użyć zamiast niego 75-omowego kabla koncentrycznego (niedostarczony). Zalecane jest używanie wysokiej jakości 75-omowego kabla koncentrycznego (z podwójnym ekranowaniem).
Brak kolorów/Obraz jest ciemny
  - Wybierz [Zerowanie] w [Obraz].
  - Po ustawieniu opcji [Czujnik obecności] na [Średnia czułość] w razie wykryciu braku wzorca twarzy ekran jest czasowo przyciemniany lub wyłączany po wykryciu braku ruchu przez określony czas. (Dotyczy wyłącznie modeli kompatybilnych obsługujących Inteligentny czujnik obecności).
Ekran przełącza się między ciemnym i jasnym obrazem.
  - Po ustawieniu opcji [Czujnik obecności] na [Średnia czułość] w razie wykryciu braku wzorca twarzy ekran jest czasowo przyciemniany lub wyłączany po wykryciu braku ruchu przez określony czas. (Dotyczy wyłącznie modeli kompatybilnych obsługujących Inteligentny czujnik obecności).
Nie ma kolorowego obrazu z urządzenia podłączonego do gniazd typu jack COMPONENT IN.
  - Sprawdź podłączenie gniazd typu jack COMPONENT IN oraz czy złącza są prawidłowo podłączone.
Zniekształcony obraz i/lub dźwięk.
  - Ustaw telewizor z dala od źródeł szumu elektrycznego, takich jak samochody, suszarki do włosów, urządzenia Wi-Fi, telefony komórkowe lub sprzęt optyczny.
  - Podczas instalowania wyposażenia opcjonalnego pozostaw nieco wolnej przestrzeni pomiędzy tym wyposażeniem a telewizorem.
  - Sprawdź podłączenie anteny/telewizji kablowej.
  - Poprowadź kabel antenowy/telewizji kablowej z dala od innych kabli łączących.
  - Wyreguluj [ARC] (automatyczne dokładne strojenie), aby poprawić odbiór obrazu/dźwięku w przypadku sygnału analogowego. (Funkcja [ARC] może nie być dostępna w niektórych regionach/krajach).
  - Ustaw [LNA] na [Wył.], aby poprawić odbiór obrazu. (Funkcja [LNA] może nie być dostępna w niektórych sytuacjach.)
  - Ustaw [Filtracja dźwięku] na [Słaba] lub [Mocna], aby poprawić odbiór dźwięku w przypadku sygnału analogowego. (Funkcja [Filtracja dźwięku] może nie być dostępna w niektórych regionach/krajach).

Copyright 2011 Sony Corporation