#

# Instrukcja obsługi i-Manual online

- Drukuj
- Rozmiar czcionki

- Strona górna >
- Funkcje telewizora „BRAVIA” >
- Gotowy do obsługi bezprz. sieci LAN

# Gotowy do obsługi bezprz. sieci LAN

Zapewnia połączenie z siecią bezprzewodową dla Twojego telewizora poprzez umieszczenie adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN w porcie USB telewizora.

Poprzez umieszczenie adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN UWA-BR100 (stan na grudzień 2010) w porcie USB telewizora można utworzyć połączenie z siecią bezprzewodową.

Internet
Modem
Router bezprzewodowy
(punkt dostępu)
Telewizor
Adapter USB bezprzewodowej sieci LAN

####

- Adapter USB bezprzewodowej sieci LAN jest dołączany lub dostępny jako akcesorium opcjonalne w zależności od modelu telewizora. W niektórych regionach/krajach adapter USB bezprzewodowej sieci LAN może nie być dostępny.
- Jeśli telewizor jest wyposażony w dwa porty USB, podłącz adapter USB sieci bezprzewodowej LAN do górnego portu USB.

## Podłączenie do bezprzewodowej sieci LAN

1. Ustaw router bezprzewodowy (lub punkt dostępu).

   Aby uzyskać szczegółowe informacje, sięgnij do podręcznika użytkownika routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu).

2. Sprawdź środowisko swojej sieci bezprzewodowej LAN za pomocą poniższego schematu.

####

- Wskazówki dotyczące płynnego przesyłania obrazu: Jeśli to możliwe, zmień ustawienie routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu) na 802.11n i 5 GHz. Aby uzyskać szczegółowe informacje o zmianie ustawień, sięgnij do podręcznika użytkownika routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu).

Czy używasz bezpiecznej sieci bezprzewodowej LAN?
TAK →
Czy używasz routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu) zgodnego z Wi-Fi Protected Setup (WPS)?
TAK →
Jeśli Twój router bezprzewodowy (lub punkt dostępu) jest wyposażony w przycisk WPS, przejdź do TYPU 1.
Jeśli Twój router bezprzewodowy (lub punkt dostępu) posiada kod PIN, przejdź do TYPU 2.
Jeśli Twój router bezprzewodowy (lub punkt dostępu) jest wyposażony w przycisk WPS i posiada kod PIN, przejdź do TYPU 1.
NIE
↓
NIE
↓
Przejdź do TYPU 4.
Przejdź do TYPU 3.

## TYP 1: sieć zabezpieczona za pomocą przycisku WPS

1. Sprawdź lokalizację przycisku WPS na routerze bezprzewodowym (lub punkcie dostępu) i naucz się z niego korzystać.

2. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz → [Sieć] → [Ustawienia sieci].
   Pojawi się ekran startowy.

3. Wybierz [Ustawienia sieci bezprzewodowej] → [WPS (naciśnięcie przycisku)], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## TYP 2: sieć zabezpieczona za pomocą kodu PIN

1. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz → [Sieć] → [Ustawienia sieci].
   Pojawi się ekran startowy.

2. Wybierz [Ustawienia sieci bezprzewodowej] → [WPS (kod PIN)], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## TYP 3: sieć zabezpieczona za pomocą SSID i klucza bezpieczeństwa

1. Sprawdź SSID (nazwa sieci bezprzewodowej) i klucz bezpieczeństwa (klucz WEP lub WPA) routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu).
   Jeśli ich nie znasz, sięgnij do podręcznika użytkownika routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu).

2. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz → [Sieć] → [Ustawienia sieci].
   Pojawi się ekran startowy.

3. Wybierz [Ustawienia sieci bezprzewodowej] → [Wyszukaj].

4. Wybierz sieć z listy dostępnych sieci bezprzewodowych, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## TYP 4: sieć niezabezpieczona, wykorzystująca jedynie SSID

1. Sprawdź SSID (nazwa sieci bezprzewodowej).
   Jeśli nie znasz SSID, sięgnij do podręcznika użytkownika routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu).

2. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz → [Sieć] → [Ustawienia sieci].
   Pojawi się ekran startowy.

3. Wybierz [Ustawienia sieci bezprzewodowej] → [Wyszukaj].

4. Wybierz sieć z listy dostępnych sieci bezprzewodowych, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Copyright 2011 Sony Corporation