#

# Instrukcja obsługi i-Manual online

- Drukuj
- Rozmiar czcionki

- Strona górna >
- Używanie innych urządzeń/Internetu >
- Komputer

# Komputer

Możesz słuchać muzyki, oglądać zdjęcia i korzystać z innej zawartości zapisanej na komputerze, podłączając go za pomocą odpowiednich kabli.

Kabel D-sub 15 (niedostarczony)
Kabel audio (niedostarczony)
Komputer
Telewizor

####

- Zaleca się używanie kabla komputerowego z pasmami ferrytycznymi, takiego jak „Connector, D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, dostępnego w centrach serwisowych Sony) lub równorzędnego kabla.
- Możesz podłączyć komputer zgodny z HDMI za pomocą kabla HDMI.

## Schemat charakterystyki sygnału wejścia komputera

- VGA
- - W poziomie (piksele)/W pionie (linie): 640/480
- - Częstotliwość pozioma (kHz)/Częstotliwość pionowa (Hz): 31,5/60
- - Standard: VGA
- SVGA
- - W poziomie (piksele)/W pionie (linie): 800/600
- - Częstotliwość pozioma (kHz)/Częstotliwość pionowa (Hz): 37,9/60
- - Standard: Wytyczne VESA
- XGA
- - W poziomie (piksele)/W pionie (linie): 1024/768
- - Częstotliwość pozioma (kHz)/Częstotliwość pionowa (Hz): 48,4/60
- - Standard: Wytyczne VESA
- WXGA
- - W poziomie (piksele)/W pionie (linie): 1280/768, 1280/768, 1360/768
- - Częstotliwość pozioma (kHz)/Częstotliwość pionowa (Hz): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Standard: VESA
- SXGA (wyłącznie model Full HD)
- - W poziomie (piksele)/W pionie (linie): 1280/1024
- - Częstotliwość pozioma (kHz)/Częstotliwość pionowa (Hz): 64,0/60
- - Standard: VESA
- HDTV* (wyłącznie model Full HD)
- - W poziomie (piksele)/W pionie (linie): 1920/1080
- - Częstotliwość pozioma (kHz)/Częstotliwość pionowa (Hz): 67,5/60
- - Standard: EIA*

####

- Wejście komputera tego telewizora nie obsługuje Sync on Green ani Composite Sync.
- Wejście komputera tego telewizora nie obsługuje sygnału z przeplotem.
- Dla uzyskania optymalnej jakości obrazu zaleca się korzystanie z sygnałów podanych na schemacie. W trybie plug and play sygnały o częstotliwości pionowej 60 Hz będą wykrywane automatycznie. (Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera).

* W przypadku podłączenia synchronizacji 1080p do wejścia HDMI będzie ona traktowana jako synchronizacja wideo, a nie synchronizacja komputera. Wpłynie to na ustawienia [Ustawienia systemowe] i [Ekran]. Aby oglądać zawartość z komputera, ustaw [Wybór sceny] na [Grafika], [Format ekranu] na [Pełny] oraz [Pole wyświetlania] na [Wszystkie piksele]. ([Pole wyświetlania] można konfigurować tylko wówczas, gdy [Automatyczne pole wyświetlania] jest ustawione na [Wył.]).

Copyright 2011 Sony Corporation