#

# Online príručka i-Manual

- Tlačiť
- Veľkosť písma

- Vrchná stránka >
- Funkcie TV „BRAVIA“ >
- Bezdrôtová sieť LAN pripravená

# Bezdrôtová sieť LAN pripravená

Poskytuje pre váš TV prijímač pripojenie k bezdrôtovej sieti vsunutím USB adaptéra pre bezdrôtovú sieť LAN do USB portu vášho TV prijímača.

Vsunutím USB adaptéra pre bezdrôtovú sieť LAN UWA-BR100 (od decembra 2010) do USB portu vášho TV prijímača môžete vytvoriť pripojenie k bezdrôtovej sieti.

Internet
Modem
Bezdrôtový smerovač
(prístupový bod)
TV
USB adaptér pre bezdrôtovú sieť LAN

####

- V závislosti od modelu vášho TV prijímača je USB adaptér pre bezdrôtovú sieť LAN dodaný alebo je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo. V niektorých regiónoch/krajinách nemusí byť USB adaptér pre bezdrôtovú sieť LAN dostupný.
- Ak má váš TV prijímač dva USB porty, USB adaptér bezdrôtovej siete LAN zapojte do horného USB portu.

## Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN

1. Nastavte váš bezdrôtový smerovač (alebo prístupový bod).

   Podrobnosti nájdete v príručke vášho bezdrôtového smerovača (alebo prístupového bodu).

2. Pomocou nasledujúcej tabuľky skontrolujte prostredie vašej bezdrôtovej siete LAN.

####

- Tip na plynulé prenášanie videa: ak je to možné, zmeňte nastavenie vášho bezdrôtového smerovača (alebo prístupového bodu) na 802.11n a 5 GHz. Podrobnosti o zmene tohto nastavenia nájdete v príručke vášho bezdrôtového smerovača (alebo prístupového bodu).

Používate zabezpečenú bezdrôtovú sieť LAN?
ÁNO →
Používate bezdrôtový smerovač (alebo prístupový bod) kompatibilný s technológiou Wi-Fi Protected Setup (WPS)?
ÁNO →
Ak má váš bezdrôtový smerovač (alebo prístupový bod) tlačidlo WPS, prejdite k TYPU 1.
Ak má váš bezdrôtový smerovač (alebo prístupový bod) PIN kód, prejdite k TYPU 2.
Ak má váš bezdrôtový smerovač (alebo prístupový bod) tlačidlo WPS a PIN kód, prejdite k TYPU 1.
NIE
↓
NIE
↓
Prejdite k TYPU 4.
Prejdite k TYPU 3.

## TYP 1: sieť zabezpečená použitím tlačidla WPS

1. Skontrolujte umiestnenie tlačidla WPS na bezdrôtovom smerovači (alebo prístupovom bode) a zistite, ako sa používa.

2. Stlačte HOME a potom zvoľte → [Sieť] → [Nastavenie siete].
   Objaví sa úvodná obrazovka.

3. Zvoľte [Nastavenie bezdrôtovej] → [WPS (Stlačte tlačidlo)] a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

## TYP 2: sieť zabezpečená pomocou PIN kódu

1. Stlačte HOME a potom zvoľte → [Sieť] → [Nastavenie siete].
   Objaví sa úvodná obrazovka.

2. Zvoľte [Nastavenie bezdrôtovej] → [WPS (PIN)] a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

## TYP 3: sieť zabezpečená použitím SSID a bezpečnostného kľúča

1. Skontrolujte SSID (názov bezdrôtovej siete) a bezpečnostný kľúč (kľúč WEP alebo WPA) vášho bezdrôtového smerovača (alebo prístupového bodu).
   Ak ich nepoznáte, podrobnosti nájdete v príručke vášho bezdrôtového smerovača (alebo prístupového bodu).

2. Stlačte HOME a potom zvoľte → [Sieť] → [Nastavenie siete].
   Objaví sa úvodná obrazovka.

3. Zvoľte [Nastavenie bezdrôtovej] → [Prehľadávať].

4. Zo zoznamu nájdených bezdrôtových sietí si vyberte sieť a potom postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

## TYP 4: nezabezpečená sieť len s použitím SSID

1. Skontrolujte SSID (názov bezdrôtovej siete).
   Ak nepoznáte SSID, informácie nájdete v príručke vášho bezdrôtového smerovača (alebo prístupového bodu).

2. Stlačte HOME a potom zvoľte → [Sieť] → [Nastavenie siete].
   Objaví sa úvodná obrazovka.

3. Zvoľte [Nastavenie bezdrôtovej] → [Prehľadávať].

4. Zo zoznamu nájdených bezdrôtových sietí si vyberte sieť a potom postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Copyright 2011 Sony Corporation