#

# Online-i-Manual

- Skriv ut
- Fontstorlek

- Överst på sidan >
- Beskrivning av delar >
- Baksida

# Baksida

- LAN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/3/4

1. LAN

   Ansluter till ett befintligt nätverk med hjälp av en Ethernet-kabel.

2. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Du kan lyssna på TV-ljud på ett anslutet hemmabiosystem med digital ingång.

3. RF-ingång som ansluter till din kabel eller antenn.

   ####

   - För satellitkompatibla modeller finns även en satellitingång.
4. / AV1

   Anslut med en SCART-kabel. När du ansluter en analog dekoder avger TV-tunern kodade signaler till dekodern och dekodern avkodar signalerna innan de matas ut.

   ####

   - Inställningarna för SCART ut måste göras vid utmatning av digitala RF-signaler på vissa modeller eller i vissa regioner. Tryck på OPTIONS och välj därefter [SCART REC på].
5. AV2, / COMPONENT IN

   Denna ingång kan användas som en kompositvideoingång eller som en komponentvideoingång. När du ansluter monoutrustning, anslut till L (MONO)-uttaget (kontakt).

   För kompositanvändning, anslut till AV2 för video och till (L/R) i / COMPONENT IN för ljudsignaler.

   För komponentanslutning, använd Y, PB, PR för videosignaler och anslut även till (L/R) för ljudsignaler.

   ####

   - TV:n detekterar automatiskt och växlar mellan AV2 och / COMPONENT IN. För att manuellt ställa in ingångstypen, tryck på HOME, välj → [Ext. ingångar] → [AV2/Component ingång].
6. HDMI IN 1/3/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ger ett icke-komprimerat hel-digitalt ljud-/videogränssnitt mellan TV:n och vilken som HDMI-utrustad ljud-/videoutrustning. Dessutom när du ansluter utrustning som är kompatibel med ”Kontroll för HDMI” stöds kommunikation med ansluten utrustning.

   ####

   - Kontrollera att du endast använder en godkänd HDMI-kabel som har HDMI-logotypen.
   - Använd HDMI IN 1 om du ansluter en digital ljudanläggning som är kompatibel med tekniken Audio Return Channel (ARC). Om inte krävs en ytterligare anslutning med DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Om utrustningen har ett DVI-uttag (kontakt), anslut det till HDMI IN 4 genom ett DVI - HDMI-adaptergränssnitt (medföljer ej), och anslut utrustningens ljudutgångsuttag (kontakter) till PC/HDMI 4 AUDIO IN.

Copyright 2011 Sony Corporation