#

# i-Manual çevrimiçi

- Yazdır
- Yazı boyutu

- Üst sayfa >
- Parçaların Açıklaması >
- Ön

# Ön

- Işık sensörü
- Uzaktan kumanda sensörü
- (Ekran kapalı/Zamanlayıcı)
- (Bekleme)
- I (Güç)

1. Işık sensörü

   Odanın ışık düzeyini ölçer ve ekranın parlaklığını buna göre ayarlar.

   Sensörün yakınına herhangi bir şey koymayın. Aksi takdirde çalışması engellenebilir.

2. Uzaktan kumanda sensörü

   Uzaktan kumandadan gelen sinyalleri algılar.

   Sensörün yakınına herhangi bir şey koymayın. Aksi takdirde çalışması engellenebilir.

3. (Ekran kapalı/Zamanlayıcı)

   [Ekran Kapalı] seçeneğini seçtiğinizde yeşil renkte yanar.

   Zamanlayıcıyı ayarladığınızda turuncu renkte yanar.

   Yazılım güncellemesi sırasında turuncu renkte yanar ve/veya yanıp söner.

   USB HDD cihazında veya SCART bağlantısı üzerinden bağladığınız cihazda zamanlayıcı kaydı ayarladığınızda turuncu renkte yanar.

   ####

   - USB HDD kaydetme işlevi modelinize/bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunmayabilir.
4. (Bekleme)

   Televizyonunuz bekleme modundayken, PC güç tasarrufu modundayken veya bir yazılım güncellemesi sırasında kırmızı renkte yanar.

5. I (Güç)

   Televizyon açıkken yeşil renkte yanar.

   USB HDD cihazında veya SCART bağlantısı üzerinden bağladığınız cihazda zamanlayıcılı kaydetme çalışırken kırmızı renkte yanar.

   ####

   - USB HDD kaydetme işlevi modelinize/bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunmayabilir.

Copyright 2011 Sony Corporation