#

# i-Manual çevrimiçi

- Yazdır
- Yazı boyutu

- Üst sayfa >
- Parçaların Açıklaması >
- Arka

# Arka

- LAN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/3/4

1. LAN

   Mevcut ağa bir ethernet kablosu kullanarak bağlanır.

2. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Bağlı bir dijital girişli ev sineması sisteminden televizyonun sesini dinleyebilirsiniz.

3. Kablolu yayınınıza veya anteninize bağlanan RF girişi.

   ####

   - Uydu uyumlu modellerde bir uydu girişi de bulunur.
4. / AV1

   Bir SCART kablosuyla bağlayın. Bir analog dekoder bağladığınızda, televizyon alıcısı dekodere şifreli sinyaller gönderir ve dekoder çıkıştan önce sinyalleri deşifre eder.

   ####

   - Belirli modellerde veya belirli bölgelerde dijital RF çıkışı alırken, SCART çıkışı ayarı yapılmalıdır. OPTIONS düğmesine basın, ardından [SCART REC açık] öğesini seçin.
5. AV2, / COMPONENT IN

   Bu giriş kompozit video girişi veya component video girişi olarak kullanılabilir. Bir mono cihaz bağlarken, bunu L (MONO) jakına (soketine) bağlayın.

   Kompozit kullanımı için; video sinyalleri için AV2 girişine ve ses sinyalleri için / COMPONENT IN girişinin (L/R) girişine bağlayın.

   Component bağlantısı için; video sinyalleri için Y, PB, PR girişlerini kullanın ve ses sinyalleri için de (L/R) girişlerine bağlayın.

   ####

   - Televizyon otomatik olarak algılayıp AV2 ve / COMPONENT IN arasında geçiş yapacaktır. Giriş tipini manuel olarak ayarlamak için HOME düğmesine basın, → [Dış Girişler] → [AV2/Component Giriş] öğesini seçin.
6. HDMI IN 1/3/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface), televizyon ve herhangi bir HDMI donanımlı ses/video cihazı arasında, sıkıştırılmamış ve tamamen dijital bir ses/video arayüzüdür. Ayrıca, “HDMI Kontrolü” ile uyumlu bir cihaz bağladığınızda, bağlı cihazla iletişim desteklenir.

   ####

   - Sadece HDMI logosunu taşıyan onaylı bir HDMI kablosunu kullandığınızdan emin olun.
   - Audio Return Channel (ARC) teknolojisi ile uyumlu bir dijital ses sistemi bağlanıyorsa, HDMI IN 1 girişini kullanın. Aksi takdirde DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) üzerinden ilave bir bağlantı yapılması gerekir.
   - Cihazda bir DVI jakı (soketi) varsa, DVI-HDMI adaptör arayüzü (ürünle verilmez) kullanarak bunu HDMI IN 4 girişine bağlayın ve cihazın ses çıkış jaklarını (soketlerini) PC/HDMI 4 AUDIO IN girişine bağlayın.

Copyright 2011 Sony Corporation