#

# i-Manual çevrimiçi

- Yazdır
- Yazı boyutu

- Üst sayfa >
- Başka Cihazları/İnterneti Kullanma >
- HDMI Cihazları >
- “HDMI Kontrolü” ile “BRAVIA” Sync

# “HDMI Kontrolü” ile “BRAVIA” Sync

“HDMI Kontrolü” işleviyle “BRAVIA” Sync, HDMI CEC (Consumer Electronics Control) (Tüketici Elektronik Cihazlar Kumandası) özelliğini kullanarak “BRAVIA” Sync uyumlu cihazlarla iletişime yardımcı olur.

## “HDMI Kontrolünü” etkinleştirme (“BRAVIA” Sync)

1. HOME düğmesine basın, ardından → [Dış Girişler] → [HDMI Ayarı] → [HDMI Kontrolü] → [Açık] öğesini seçin.

2. Bağlı olan cihazda “HDMI Kontrolü” özelliğini etkinleştirin.

   Ayrıntılar için bağlı olan cihazların kullanım kılavuzuna bakın.

####

- “HDMI Kontrolü” (“BRAVIA” Sync) sadece “BRAVIA” Sync logosunu taşıyan veya “HDMI Kontrolü” ile uyumlu bağlı Sony cihazlar için mevcuttur.
- “HDMI Kontrolü” (“BRAVIA” Sync) ile uyumlu belirli Sony cihazı bağlandığında, gücü açıldığında ve [HDMI Kontrolü] öğesi [Açık] olarak ayarlandığında, “BRAVIA” Sync özelliği cihazda otomatik olarak etkinleştirilir.

## Kullanılabilir “BRAVIA” Sync işlemleri

BD/DVD oynatıcı
  - “BRAVIA” Sync uyumlu cihazı otomatik olarak açar ve Home Menüsünden veya Sync Menüsünden bu cihazı seçtiğinizde girişi o cihaza getirir.
  - Televizyonu otomatik olarak açar ve bağlı cihaz oynatmaya başladığında girişi bağlı cihaza getirir.
  - Televizyonu kapattığınızda bağlı cihazı otomatik olarak kapatır.
  - Bağlı cihaz için menü işlemlerini (///), oynatmayı (örn. , ) ve kanal seçmeyi televizyonun uzaktan kumandasıyla kumanda eder.
AV amplifikatörü
  - Televizyonu açtığınızda, bağlı AV amplifikatörünü otomatik olarak açar ve televizyonu açtığınızda ses çıkışını televizyon hoparlörlerinden ses sistemine getirir. Bu işlev, ancak önceden televizyon sesinin çıkışı için AV amplifikatörünü kullandıysanız kullanılabilirdir.
  - Televizyon açıldığında, AV amplifikatörünü açarak ses çıkışını otomatik olarak AV amplifikatörüne getirir.
  - Televizyonu kapattığınızda bağlı AV amplifikatörünü otomatik olarak kapatır.
  - Televizyonun uzaktan kumandası üzerinden, bağlı olan AV amplifikatörünün ses düzeyini ayarlar ( +/–) ve sesini tamamen kapatır ().

  ####

  - Audio Return Channel (ARC) teknolojisi ile uyumlu bir dijital ses sistemi bağlarken, sistemi bir HDMI kablosu kullanarak HDMI IN 1’e bağlayın. “HDMI Kontrolü” veya Audio Return Channel ile uyumsuz bir sistem bağlanıyorsa, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) üzerinden ilave bir ses bağlantısı gereklidir.
Video kamera
  - Televizyonu otomatik olarak açar ve bağlı video kamera açıldığında girişi bağlı video kameraya getirir.
  - Televizyonu kapattığınızda bağlı video kamerayı otomatik olarak kapatır.
  - Bağlı cihaz için menü işlemlerini (///), oynatmayı (örn. , ) ve kanal seçmeyi televizyonun uzaktan kumandasıyla kumanda eder.

## “BRAVIA” Sync uyumlu cihazları kumanda etme

“BRAVIA” Sync uyumlu cihazları televizyonunuzun uzaktan kumandasıyla kumanda edebilirsiniz.

SYNC MENU düğmesine basın, ardından [HDMI Cihaz Seçimi] → istediğiniz cihazı seçin.

SYNC MENU

####

- Tüm “BRAVIA” Sync uyumlu cihazlar (ses sistemi hariç), Home Menüsünde [Girişler] altında yeni bir giriş kaynağı olarak listelenmiştir.

## Sync Menüsü

Sync Menüsü aşağıdaki öğeleri sağlar.

SYNC MENU düğmesine basın, ardından istediğiniz öğeyi seçin.

HDMI Cihaz Seçimi
  Televizyonun uzaktan kumandasıyla kumanda edilmesi için “BRAVIA” Sync uyumlu cihazların seçilmesini sağlar.
Cihaz Kontrolü
  Bağlı cihazın menüsünü, seçeneklerini ve başlık listesini görüntüler veya cihazı kapatır.
Hoparlörler
  Hoparlör çıkışını televizyonla bağlı ses cihazı arasında değiştirir.
TV Kontrolü
  Televizyonun menüsünü veya seçeneklerini görüntüler veya televizyon ekranında ekran öğelerini gösterir/gizler.
TV'ye geri dön
  Televizyon alıcısına geri döner.

Copyright 2011 Sony Corporation