#

# i-Manual çevrimiçi

- Yazdır
- Yazı boyutu

- Üst sayfa >
- “BRAVIA” TV Özellikleri >
- Kablosuz Yerel Ağ Hazır

# Kablosuz Yerel Ağ Hazır

Televizyonunuzun USB portuna bir USB Kablosuz Yerel Ağ Adaptörü takıldığında bir kablosuz ağ bağlantısı sunar.

USB Kablosuz Yerel Ağ Adaptörü UWA-BR100’ü (Aralık 2010 itibarıyla) televizyonunuzun USB portuna takarak bir kablosuz ağ bağlantısı oluşturabilirsiniz.

İnternet
Modem
Kablosuz yönlendirici
(erişim noktası)
Televizyon
USB Kablosuz Yerel Ağ Adaptörü

####

- USB Kablosuz Yerel Ağ Adaptörü, televizyonun modeline bağlı olarak ya ürünle verilir ya da bir opsiyonel aksesuardır. Bazı bölgelerde/ülkelerde USB Kablosuz Yerel Ağ Adaptörü bulunmayabilir.
- Televizyonunuzda iki USB portu varsa, USB Kablosuz Yerel Ağ Adaptörünü üst USB portuna bağladığınızdan emin olun.

## Kablosuz yerel ağınıza bağlama

1. Kablosuz yönlendiricinizi (veya erişim noktasını) ayarlayın.

   Ayrıntılar için, kablosuz yönlendiricinizin (veya erişim noktasının) kullanım kılavuzuna başvurun.

2. Aşağıdaki çizelgeyi kullanarak kablosuz yerel ağ ortamınızı kontrol edin.

####

- Pürüzsüz video akışı için ipuçları: Mümkünse kablosuz yönlendiricinizin (veya erişim noktanızın) ayarını 802.11n ve 5GHz olarak değiştirin. Ayarın nasıl değiştirileceğiyle ilgili ayrıntılar için, kablosuz yönlendiricinizin (veya erişim noktanızın) kullanım kılavuzuna başvurun.

Güvenli bir kablosuz yerel ağ kullanıyor musunuz?
EVET →
Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) ile uyumlu bir kablosuz yerel ağ yönlendiricisi (veya erişim noktası) kullanıyor musunuz?
EVET →
Kablosuz yönlendiricinizde (veya erişim noktasında) bir WPS düğmesi varsa, TİP 1 seçeneğine ilerleyin.
Kablosuz yönlendiricinizde (veya erişim noktasında) bir PIN kodu varsa, TİP 2 seçeneğine ilerleyin.
Kablosuz yönlendiricinizde (veya erişim noktasında) hem bir WPS düğmesi hem de PIN kodu varsa, TİP 1 seçeneğine ilerleyin.
HAYIR
↓
HAYIR
↓
TİP 4 seçeneğine ilerleyin.
TİP 3 seçeneğine ilerleyin.

## TİP 1: WPS düğmesini kullanarak güvenli ağ

1. Kablosuz yönlendiricinizdeki (veya erişim noktasındaki) WPS düğmesinin yerini kontrol edin ve bunu nasıl kullanacağınızı doğrulayın.

2. HOME düğmesine basın, ardından → [Ağ] → [Ağ Ayarı] öğesini seçin.
   Başlangıç ekranı görüntülenir.

3. [Kablosuz Ayarı] → [WPS (Düğme)] öğesini seçin, ardından ekrandaki talimatları uygulayın.

## TİP 2: PIN kodunu kullanarak güvenli ağ

1. HOME düğmesine basın, ardından → [Ağ] → [Ağ Ayarı] öğesini seçin.
   Başlangıç ekranı görüntülenir.

2. [Kablosuz Ayarı] → [WPS (PIN)] öğesini seçin, ardından ekrandaki talimatları uygulayın.

## TİP 3: SSID öğesini ve güvenlik anahtarını kullanarak güvenli ağ

1. Kablosuz yönlendiricinizin (veya erişim noktasının) SSID öğesini (kablosuz ağın adı) ve güvenlik anahtarını (WEP veya WPA anahtarı) kontrol edin.
   Bunları bilmiyorsanız, kablosuz yönlendiricinizin (veya erişim noktasının) kullanım kılavuzuna başvurun.

2. HOME düğmesine basın, ardından → [Ağ] → [Ağ Ayarı] öğesini seçin.
   Başlangıç ekranı görüntülenir.

3. [Kablosuz Ayarı] → [Tara] öğesini seçin.

4. Taranmış kablosuz ağların listesinden bir ağ seçin ve ardından ekrandaki talimatları uygulayın.

## TİP 4: Sadece SSID öğesini kullanarak güvenli olmayan ağ

1. SSID öğesini (kablosuz ağın adı) kontrol edin.
   SSID öğesini bilmiyorsanız, kablosuz yönlendiricinizin (veya erişim noktasının) kullanım kılavuzuna başvurun.

2. HOME düğmesine basın, ardından → [Ağ] → [Ağ Ayarı] öğesini seçin.
   Başlangıç ekranı görüntülenir.

3. [Kablosuz Ayarı] → [Tara] öğesini seçin.

4. Taranmış kablosuz ağların listesinden bir ağ seçin ve ardından ekrandaki talimatları uygulayın.

Copyright 2011 Sony Corporation