#

# Онлайн i-Manual

- Отпечатване
- Отпечатване

- Начална страница >
- Описание на части >
- Отпред

# Отпред

- Светлинен сензор
- Сензор за дистанционно управление
- (Картина изключена/Таймер)
- (Готовност)
- I (Захранване)

1. Светлинен сензор

   Усеща нивото на осветеност на стаята и регулира яркостта на екрана в съответствие с него.

   Не поставяйте нищо пред сензора. Това може да попречи на функционирането му.

2. Сензор за дистанционно управление

   Получава сигнали от дистанционното.

   Не поставяйте нищо пред сензора. Това може да попречи на функционирането му.

3. (Картина изключена/Таймер)

   Светва в зелено, когато изберете [Картина изключена].

   Светва в оранжево, когато настроите таймера.

   Светва и/или мига в оранжево по време на обновяване на софтуера.

   Светва в оранжево, когато зададете таймер за запис на USB HDD устройство или оборудване, свързано със SCART връзка.

   ####

   - Функцията за USB HDD запис може да не е налична според вашия модел/регион/държава.
4. (Готовност)

   Светва в червено, когато телевизорът е в режим готовност, компютърът е в режим на енергоспестяване или по време на софтуерно обновяване.

5. I (Захранване)

   Светва в зелено, когато телевизорът е включен.

   Светва в червено, когато работи таймерът за запис на USB HDD устройство или оборудване, свързано със SCART връзка.

   ####

   - Функцията за USB HDD запис може да не е налична според вашия модел/регион/държава.

Copyright 2011 Sony Corporation