#

# Příručka i-Manual online

- Tisk
- Velikost písma

- Horní stránka >
- Popis částí >
- Zadní

# Zadní

- LAN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/2

1. LAN

   Slouží k připojení ke stávající síti pomocí ethernetového kabelu.

2. RF vstup, ke kterému se připojuje kabel nebo anténa (venkovní).

   ####

   - U modelů kompatibilních se satelitem je rovněž k dispozici satelitní vstup.
3. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Zvuk televize můžete poslouchat na připojeném systému domácího kina pomocí digitálního vstupu.

4. / AV1

   Připojení pomocí kabelu SCART. Když připojíte analogový dekodér, televizní tuner přivádí do dekodéru šifrované signály, a dekodér je dešifruje, než je předá dál.

   ####

   - U určitých modelů nebo v určitých oblastech je nutné při výstupu digitální rozhlasové frekvence nastavit výstup SCART. Stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Nahrávání SCART zap].
5. AV2, / COMPONENT IN

   Tento vstup lze použít jako kompozitní video vstup nebo jako komponentní video vstup. Při připojování mono zařízení proveďte zapojení do konektoru (zdířky) L (MONO).

   Pro kompozitní použití připojte video signál do konektoru AV2 a audio signály do konektoru (L/R) rozhraní / COMPONENT IN.

   Pro komponentní připojení použijte konektory Y, PB, PR pro video signály a zvukové signály zapojte do konektoru (L/R).

   ####

   - Televize automaticky detekuje a přepíná mezi vstupy AV2 a / COMPONENT IN. Chcete-li typ vstupu nastavit ručně, stiskněte tlačítko HOME a vyberte položky → [Externí vstupy] → [AV2/Component Vstup].
6. HDMI IN 1/2

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) poskytuje nekomprimované, zcela digitální audio/video rozhraní mezi touto televizí a libovolným zařízením, které je vybavené rozhraním HDMI. Pokud navíc připojíte zařízení, které je kompatibilní s funkcí „Ovládání HDMI“, je podporována komunikace s připojeným zařízením.

   ####

   - Ujistěte se, že používáte pouze schválený kabel HDMI, na kterém je vyznačeno logo HDMI.
   - Chcete-li připojit digitální zvukový systém, který je kompatibilní s technologií Audio Return Channel (ARC), použijte konektor HDMI IN 1. Není-li kompatibilní, je nutné další spojení pomocí rozhraní DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Pokud má zařízení konektor (zdířku) DVI, připojte ho k portu HDMI IN 2 prostřednictvím adaptéru DVI - HDMI (není součástí dodávky) a výstupní zvukové konektory (zdířky) zařízení zapojte do konektoru PC/HDMI 2 AUDIO IN.

Copyright 2011 Sony Corporation