#

# i-Manual online

- Udskriv
- Skriftstørrelse

- Forside >
- Beskrivelse af dele >
- Bagside

# Bagside

- LAN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/2

1. LAN

   Gør det muligt at oprette forbindelse til et eksisterende Ethernet-kabel.

2. RF-indgang, der sluttes til kabel eller antenne.

   ####

   - For satellitkompatible modeller er det også muligt at bruge en satellitindgang.
3. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Du kan høre lyden fra tv'et på et tilsluttet hjemmebiografsystem med digital indgang.

4. / AV1

   Tilslut et SCART-kabel. Når du tilslutter en analog dekoder, sender tv-tuneren kodede signaler til dekoderen, og dekoderen afkoder signalerne, før de sendes videre.

   ####

   - Du skal indstille SCART out, når digital RF udsendes på bestemte modeller eller i bestemte områder. Tryk på OPTIONS, og vælg derefter [SCART-optagelse til].
5. AV2, / COMPONENT IN

   Denne indgang kan bruges som Composite-videoindgang eller som Component-videoindgang. Hvis du tilslutter monoudstyr, skal det sluttes til L (MONO)-stikket.

   Ved Composite-tilslutning skal kablet sluttes til AV2 i forbindelse med video og til (L/R) under / COMPONENT IN i forbindelse med lydsignaler.

   Ved Component-tilslutning skal kablet sluttes til Y, PB, PR i forbindelse med videosignaler, og i forbindelse med lydsignaler skal kablet også tilsluttes til (L/R).

   ####

   - Tv'et registrerer og skifter automatisk mellem AV2 og / COMPONENT IN. Hvis du vil vælge indgangstypen manuelt, skal du trykke på HOME og vælge → [Eksterne indgange] → [AV2/Component-indgang].
6. HDMI IN 1/2

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er en ikke-komprimeret grænseflade, der understøtter digital lyd/video mellem tv og lyd/videoudstyr, der understøtter HDMI. Hvis det tilsluttede udstyr understøtter "Kontrol til HDMI", understøttes også kommunikation med det tilsluttede udstyr.

   ####

   - Sørg for kun at bruge et godkendt HDMI-kabel, der er mærket med HDMI-logoet.
   - Hvis du tilslutter et digitalt lydsystem, som er kompatibelt med Audio Return Channel (ARC)-teknologien, skal du bruge HDMI IN 1. I modsat fald skal du lave en ekstra tilslutning med DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Hvis udstyret har et DVI-stik, skal det tilsluttes til HDMI IN 2-porten gennem en DVI - HDMI-adaptergrænseflade (medfølger ikke), og derefter skal udstyrets lydudgangsstik sluttes til PC/HDMI 2 AUDIO IN.

Copyright 2011 Sony Corporation