#

# i-Manual online

- Udskriv
- Skriftstørrelse

- Forside >
- Brug af andet udstyr/internet >
- Pc

# Pc

Nyd musik, billeder og andet indhold fra din pc ved at tilslutte den med dedikerede kabler.

D-sub 15-kabel (medfølger ikke)
Lydkabel (medfølger ikke)
Pc
Tv

####

- Det anbefales at bruge et pc-kabel med ferritkerner, f.eks. et "Connector, D-sub 15"-kabel (ref. 1-793-504-11, der kan fås i et Sony Service Center), eller tilsvarende.
- Du kan tilslutte en HDMI-kompatibel pc med et HDMI-kabel.

## Hurtig guide til pc-indgangssignaler

- VGA
- - Vandret (pixel)/lodret (linje): 640/480
- - Vandret frekvens (kHz)/lodret frekvens (Hz): 31,5/60
- - Standard: VGA
- SVGA
- - Vandret (pixel)/lodret (linje): 800/600
- - Vandret frekvens (kHz)/lodret frekvens (Hz): 37,9/60
- - Standard: Retningslinjer for VESA
- XGA
- - Vandret (pixel)/lodret (linje): 1.024/768
- - Vandret frekvens (kHz)/lodret frekvens (Hz): 48,4/60
- - Standard: Retningslinjer for VESA
- WXGA
- - Vandret (pixel)/lodret (linje): 1.280/768, 1.280/768, 1.360/768
- - Vandret frekvens (kHz)/lodret frekvens (Hz): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Standard: VESA
- SXGA (kun Full HD-modeller)
- - Vandret (pixel)/lodret (linje): 1.280/1.024
- - Vandret frekvens (kHz)/lodret frekvens (Hz): 64,0/60
- - Standard: VESA
- HDTV* (kun Full HD-modeller)
- - Vandret (pixel)/lodret (linje): 1.920/1.080
- - Vandret frekvens (kHz)/lodret frekvens (Hz): 67,5/60
- - Standard: EIA*

####

- Tv'ets pc-indgang understøtter ikke Sync on Green eller Composite Sync.
- Tv'ets pc-indgang understøtter ikke flettede signaler.
- For at opnå optimal billedkvalitet anbefales det at bruge signalerne i skemaet. I tilslut og afspil registreres signaler med en lodret frekvens på 60 Hz automatisk. (Det kan være nødvendigt at genstarte pc'en.)

* 1.080p timing ved anvendelse sammen med HDMI-indgangen behandles som video-timing og ikke som pc-timing. Dette vil påvirke indstillingerne [Systemindstillinger] og [Skærm]. For at få vist pc'ens indhold skal du indstille [Valg af motiv] til [Grafik], [Skærmformat] til [Fuld] og [Skærmområde] til [Fuld pixel]. ([Skærmområde] kan kun konfigureres, når [Automatisk visningsområde] er indstillet til [Fra].)

Copyright 2011 Sony Corporation