#

# i-Manual online

- Drucken
- Schriftgröße

- Anfang >
- Lage/Funktion der Teile/Bedienelemente >
- Rückseite

# Rückseite

- LAN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/2

1. LAN

   Hiermit können Sie über ein Ethernet-Kabel eine Verbindung mit einem vorhandenen Netzwerk herstellen.

2. HF-Eingang für den Anschluss des Kabels oder der Antenne.

   ####

   - Bei Modellen mit Satellitentuner steht außerdem ein Satelliteneingang zur Verfügung.
3. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Sie können den Ton vom Fernsehgerät über eine Heimkinoanlage mit digitalem Eingang ausgeben lassen.

4. / AV1

   Zum Anschließen eines SCART-Kabels. Wenn Sie einen analogen Decoder anschließen, gibt der Fernsehtuner verschlüsselte Signale an den Decoder aus und der Decoder decodiert diese Signale, bevor sie ausgegeben werden.

   ####

   - Die SCART-Ausgabeeinstellung muss vorgenommen werden, wenn bei bestimmten Modellen oder in bestimmten Regionen digitale HF-Signale ausgegeben werden. Drücken Sie OPTIONS und wählen Sie [SCART REC ein].
5. AV2, / COMPONENT IN

   Dieser Eingang kann als Composite- oder als Komponentenvideoeingang genutzt werden. Schließen Sie ein Monogerät an die Buchse L (MONO) an.

   Bei Verwendung als Composite-Videoeingang schließen Sie die Videosignalquelle an AV2 und die Audiosignalquelle an (L/R) im Bereich / COMPONENT IN an.

   Bei Verwendung als Komponentenvideoeingang schließen Sie die Videosignalquelle an Y, PB, PR und die Audiosignalquelle an (L/R) an.

   ####

   - Das Fernsehgerät erkennt die Verbindung und wechselt automatisch zwischen AV2 und / COMPONENT IN. Wenn Sie den Eingangstyp manuell einstellen wollen, drücken Sie HOME und wählen → [Externe Eingänge] → [AV2/Component Eingang].
6. HDMI IN 1/2

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist eine vollständig digitale Audio-/Videoschnittstelle für die Übertragung unkomprimierter Daten zwischen dem Fernsehgerät und HDMI-fähigen A/V-Geräten. Wenn ein mit „Steuerung für HDMI“ kompatibles Gerät angeschlossen ist, wird außerdem die Kommunikation mit dem angeschlossenen Gerät unterstützt.

   ####

   - Verwenden Sie nur zugelassene HDMI-Kabel mit dem HDMI-Logo.
   - Wenn Sie ein digitales Audiosystem anschließen, das mit Audiorückkanaltechnologie (ARC, Audio Return Channel) kompatibel ist, verwenden Sie HDMI IN 1. Andernfalls ist eine zusätzliche Verbindung über DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) erforderlich.
   - Ein Gerät mit einer DVI-Buchse schließen Sie über einen DVI-HDMI-Adapter (nicht mitgeliefert) an HDMI IN 2 an und verbinden die Audioausgänge des Geräts mit PC/HDMI 2 AUDIO IN.

Copyright 2011 Sony Corporation