#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Muude seadmete / interneti kasutamine >
- Internet / raadiokohtvõrk >
- Raadiokohtvõrk

# Raadiokohtvõrk

Sisseehitatud kohtvõrguseade võimaldab juurdepääsu internetile ja koduvõrgule. Selle funktsiooniga saate ühendada juhtmevaba kohtvõrgu ja nautida kaabliteta keskkonnas töötamise eeliseid.

Internet
Juhtmevaba marsruuter
(pääsupunkt)
Modem
Teler

## Juhtmevaba kohtvõrguga ühendamine

1. Seadistage juhtmevaba marsruuter (või pääsupunkt).

   Üksikasju vaadake juhtmevaba marsruuteri (või pääsupunkti) kasutusjuhendist.

2. Kontrollige juhtmevaba kohtvõrgu keskkonda, kasutades järgnevat tabelit.

####

- Näpunäited sujuvaks video voogesitamiseks
- - Võimalusel muutke juhtmevaba ruuteri (või pääsupunkti) standardiks 802.11n. Üksikasju seadistuse muutmise kohta leiate juhtmevaba ruuteri (või pääsupunkti) kasutusjuhendist.
- - Kui eelpool olev toiming ei muuda midagi paremaks, proovige kasutada juhtmevaba kohtvõrgu USB-adapterit UWA-BR100 ja muutke juhtmevaba ruuteri (või pääsupunkti) sageduseks 5 GHz, mis võib aidata parandada video voogesituse kvaliteeti.

Kas kasutate turvalist juhtmevaba kohtvõrku?
JAH →
Kas kasutate juhtmevaba marsruuterit (või pääsupunkti), mis ühildub Wi-Fi kaitstud seadistusega (WPS)?
JAH →
Kui juhtmevabal marsruuteril (või pääsupunktil) on nupp WPS, lugege edasi 1. TÜÜBI kohta.
Kui juhtmevabal marsruuteril (või pääsupunktil) on PIN-kood, lugege edasi 2. TÜÜBI kohta.
Kui juhtmevabal marsruuteril (või pääsupunktil) on nupp WPS ja PIN-kood, lugege edasi 1. TÜÜBI kohta.
EI
↓
EI
↓
Lugege edasi 4. TÜÜBI kohta.
Lugege edasi 3. TÜÜBI kohta.

## 1. TÜÜP: turvaline võrk, kus on kasutusel nupp WPS

1. Leidke nupu WPS asukoht juhtmevabal marsruuteril (või pääsupunktil) ja tehke kindlaks, kuidas seda kasutada.

2. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige → [Võrk] → [Võrgu Seadistamine].
   Kuvatakse käivitusekraan.

3. Valige [Juhtmevaba Seaded] → [WPS (nupp)], seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## 2. TÜÜP: turvaline võrk, kus on kasutusel PIN-kood

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige → [Võrk] → [Võrgu Seadistamine].
   Kuvatakse käivitusekraan.

2. Valige [Juhtmevaba Seaded] → [WPS (PIN)], seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## 3. TÜÜP: turvaline võrk, kus on kasutusel SSID ja turvakood

1. Vaadake juhtmevaba marsruuteri (või pääsupunkti) SSID-d (juhtmevaba võrgu nime) ja turvakoodi (WEP- või WPA-koodi).
   Kui te neid ei tea, vaadake juhtmevaba marsruuteri (või pääsupunkti) kasutusjuhendist.

2. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige → [Võrk] → [Võrgu Seadistamine].
   Kuvatakse käivitusekraan.

3. Valige [Juhtmevaba Seaded] → [Skaneeri].

4. Valige võrk skannitud juhtmevabade võrkude loendist, seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## 4. TÜÜP: turvamata võrk, kus on kasutusel ainult SSID

1. Vaadake SSID-d (juhtmevaba võrgu nime).
   Kui te SSID-d ei tea, vaadake juhtmevaba marsruuteri (või pääsupunkti) kasutusjuhendist.

2. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige → [Võrk] → [Võrgu Seadistamine].
   Kuvatakse käivitusekraan.

3. Valige [Juhtmevaba Seaded] → [Skaneeri].

4. Valige võrk skannitud juhtmevabade võrkude loendist, seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Copyright 2011 Sony Corporation